Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > SteadyShot

## SteadyShot

Зйомка зі зменшенням тремтіння фотоапарата або розмитості об’єкта.

1. Встановіть перемикач режимів на (фотозйомка).

1. MENU (Режим ЗАПИСУ) (SteadyShot) на кнопці керування

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Підказки щодо запобігання розмитості
Якщо під час зйомки випадково порухати фотоапаратом, це спричинить ефект тремтіння фотоапарата.
З іншого боку, якщо в момент зйомки об’єкт здійснив рух, матиме місце ефект розмитості зображення.
Ефекти тремтіння фотоапарата та розмитості зображення часто виникають за умов тьмяного освітлення або довгої витримки, наприклад у режимах (Портрет у сутінках) та (Сутінки). У такому разі скористайтеся викладеними нижче порадами.
Тремтіння фотоапарата
Ваше тіло або руки тремтять, коли ви тримаєте фотоапарат і натискаєте кнопку спуску, тому зображення виходить розмите.

- Щоб надійно зафіксувати фотоапарат, скористайтеся штативом або розмістіть фотоапарат на рівній поверхні.

- Радимо здійснювати зйомку із 2-секундною затримкою таймера автоспуску і стабілізувати фотоапарат, міцно притиснувши руки до тіла після натискання кнопки спуску.

Розмитість зображення
Навіть якщо фотоапарат надійно зафіксований, але об’єкт зйомки рухається під час експозиції, то знімок вийде розмитим.

- Виберіть режим (Висока чутливість) у меню вибору сцени.

- Виберіть вищу чутливість ISO, щоб витримка була коротшою.

Примітка

- Залежно від вибраного режиму запису деякі функції або пункти MENU можуть бути недоступними. Детальніше читайте у розділах «Функції, які неможливо використовувати залежно від режиму запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору