Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Усунення несправностей > Фото- та відеозйомка

## Фото- та відеозйомка

Не вдається записати зображення.

- Перевірте вільну ємність внутрішньої пам’яті.

- Видаліть непотрібні зображення. [Додатково]

- Зображення не можна записувати під час зарядження спалаху.

- Для фотозйомки встановіть режим (фотозйомка).

- Для відеозйомки встановіть режим (відео).

Не працює функція спуску у момент посмішки.

- Якщо не розпізнано жодного усміхненого обличчя, зйомка не виконується. [Додатково]

Не вдається встановити фокус для зображення.

- Об’єкт знаходиться надто близько. Переконайтеся, що під час зйомки об’єктив знаходиться від об’єкта на більшій відстані, ніж мінімально допустима відстань зйомки:

- у режимах інтелектуального автоматичного регулювання та спрощеної зйомки: приблизно 1 см (W)/50 см (T) від об’єктива;

- в інших режимах запису: приблизно 8 см (W)/ 50 см (T) від об’єктива. Або встановіть режим зйомки крупним планом та знімайте на відстані від 1 см до 20 см від сторони W.

- У меню вибору сцени вибрано режим (Пейзаж), (Сутінки) або (Феєрверки) під час зйомки фотографій.

Не працює функція наближення.

- Функція оптичного наближення в режимі панорамної зйомки недоступна.

- Функція інтелектуального наближення недоступна для певних розмірів зображення. [Додатково]

- Функцію цифрового наближення неможливо використовувати, якщо:

- увімкнено режим спуску у момент посмішки;

- [Автоспуск] отримує значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

Неможливо вибрати функцію розпізнавання обличчя.

- Функцію розпізнавання обличчя можна вибрати, лише коли для режиму фокусування встановлено значення [Мульти AF], а для режиму вимірювання – [Мульти].

- Функцію розпізнавання обличчя можна вибрати, коли увімкнено режим зйомки крупним планом.

Не спрацьовує спалах.

- Спалах недоступний, якщо:

- вибрано режим серійної зйомки; [Додатково]

- у меню вибору сцени вибрано режим (Висока чутливість), (Сутінки) або (Феєрверки);

- здійснюється зйомка у панорамному режимі;

- здійснюється відеозйомка.

- Встановлюйте для спалаху значення (Увімк.), якщо в режимі вибору сцени вибрано (Пейзаж), (Гастрономія), (Домашня тварина), (Пляж) чи (Сніг). [Додатково]

На зображеннях, знятих із використанням спалаху, з’являються розмиті білі цятки.

- Порошинки (пил, пилок тощо) у повітрі відбивають спалах і відображаються на зображенні. Це не є ознакою несправності. [Додатково]

Не працює функція зйомки крупним планом (макрозйомка/фокусування).

- У меню вибору сцени вибрано режим (Пейзаж), (Сутінки) або (Феєрверки).

- Коли вибрано режим зйомки крупним планом, відстань для зйомки становить приблизно від 1 см до 20 см.

- [Макро] отримує значення [Авто] у наступних ситуаціях:

- у режимі відеозйомки;

- якщо увімкнено функцію спуску в момент посмішки;

- у режимі простої зйомки;

- у режимі панорамної зйомки;

- якщо параметр [Автоспуск] має значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

На рідкокристалічному дисплеї не відображаються час та дата.

- Під час зйомки дата та час не відображаються. Вони відображаються лише під час відтворення.

Не вдається нанести дату на зображення.

- Фотоапарат не підтримує функцію нанесення дати на зображення. Зберігати і друкувати зображення з датою можна за допомогою програми «PMB». [Додатково]

Індикатори діафрагми та витримки миготять під час натискання і утримування кнопки спуску до половини.

- Експозиція встановлена неправильно. Відрегулюйте експозицію. [Додатково]

Кольори зображення не відображаються належним чином.

- Налаштуйте баланс білого. [Додатково]

На яскравих ділянках об’єкта з’являються білі або фіолетові вертикальні смуги, чи все зображення набирає червоного відтінку.

- Це явище спотворення зображення. Це не є ознакою несправності. Спотворення не записується на фотознімках, але записується на панорамних знімках та відео у вигляді смуг або нерівномірних кольорів.
  (Під «яскравими ділянками» ми розуміємо сонце або джерела електричного освітлення, оскільки вони набагато яскравіші, ніж решта кадру.)

Під час перегляду екрана в темряві на зображенні виникають шуми.

- Фотоапарат намагається покращити видимість екрана, тимчасово підвищуючи яскравість в умовах недостатнього освітлення. Це не впливає на записане зображення.

Очі об’єкта зйомки виходять на фотознімку червоними.

- Встановіть для параметра [Зменш. черв. очей] значення [Авто] або [Увімк.]. [Додатково]

- Здійснюйте зйомку об’єкта на ближчій відстані, аніж визначено допустимим діапазоном використання спалаху.

- Здійснюйте зйомку в освітленому приміщенні.

- Виконайте ретушування зображення за допомогою функції [Ретушування] [Корекція червоних очей] у меню перегляду [Додатково] або відкоригуйте зображення за допомогою програми «PMB». [Додатково]

На екрані з’являються і не зникають цятки.

- Це не є ознакою несправності. Ці цятки не записуються.

Не вдається виконати послідовну зйомку зображень.

- Внутрішня пам’ять заповнена. Видаліть непотрібні зображення. [Додатково]

- Низький заряд батареї. Зарядіть фотоапарат.

Одне зображення знімається кілька раз поспіль.

- Встановіть для параметра [Налашт. серійної зйомки] значення [Один]. [Додатково]

- [Розпізнавання сцен] отримує значення [Розширений]. [Додатково]

Під час заряджання індикатор живлення/заряджання блимає.

- Якщо батарея, що заряджається, не використовувалась впродовж тривалого часу, індикатор живлення/заряджання може блимати.

Батарея не заряджена, навіть після того, як індикатор живлення/заряджання згас.

- Це трапляється, якщо фотоапарат заряджається в умовах дуже високої або дуже низької температури. Радимо заряджати батарею за навколишньої температури від 10°C до 30°C.

Нагору