Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження / про фотоапарат > Застереження > Вбудована батарея

## Вбудована батарея

### Про заряджання батареї

- Радимо заряджати батарею за навколишньої температури від 10°C до 30°C. За межами цього температурного діапазону ефективне зарядження батареї може не відбутися.

- Якщо ресурс батареї, що використовується, скоротився вдвічі в порівнянні зі звичайним ресурсом навіть після повного заряджання батареї, батарею слід замінити. Зверніться до найближчого торгового представника компанії Sony.

### Ефективне використання батареї

- В умовах низької температури продуктивність батареї зменшується. Тривалість використання батареї у холодних місцях буде коротшою.

- У разі частого застосування спалаху і функції наближення батарея може швидко розрядитися.

- Не залишайте фотоапарат у надзвичайно гарячих місцях, наприклад у машині або під прямим сонячним промінням.

### Як зберігати батарею

- У випадку, якщо протягом тривалого часу ви не використовуєте фотоапарат, повністю зарядіть його принаймні один раз на рік та повністю розрядіть батарею. Також зберігайте фотоапарат у сухому прохолодному місці.

### Про ресурс батареї

- Ресурс батареї обмежений. З плином часу та внаслідок частого використання ємність батареї потроху зменшується. Якщо тривалість роботи батареї між періодами заряджання суттєво зменшилася, зверніться до найближчого торгового представника компанії Sony.

- Ресурс батареї може бути різним, залежно від умов зберігання і користування, а також від особливостей робочого середовища.

### Залишковий заряд батареї

A: високий
B: низький

- Індикатор залишкового заряду відображається на рідкокристалічному дисплеї.

- Для відображення правильного індикатора залишкового заряду потрібна приблизно одна хвилина.

- Правильність індикації залишкового заряду залежить від певних умов.

- Якщо для параметра [Економія живл.] встановлено значення [Стандартний] або [Stamina], і фотоапарат з увімкненим живленням не виконує жодних операцій протягом певного проміжку часу, рідкокристалічний дисплей погасне, і фотоапарат автоматично вимкнеться (автоматичне вимкнення живлення).

Нагору