Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Upozornění/O fotoaparátu > Počet statických snímků a doba záznamu videoklipů > Doba záznamu videoklipů

## Doba záznamu videoklipů

Tabulka níže uvádí přibližné maximální doby záznamu videoklipů. Jedná se o celkovou dobu pro všechny soubory videoklipů. Doba záznamu se může lišit podle podmínek snímání a paměťové karty.
(h (hodin), m (minut))

Nastavení záznamu | Paměťová karta formátovaná tímto fotoaparátem
2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB
60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 9 m | 15 m | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 30 m | 5 h 5 m
24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
1440×1080 12M | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m | 11 h 5 m
VGA 3M | 1 h 10 m | 2 h 25 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h | 40 h 10 m

Nepřetržité snímání je možné po dobu asi 29 minut (omezeno specifikacemi produktu). Pro videa velikosti [1440×1080 12M] je nepřetržité snímání možné po dobu asi 15 minut (omezeno velikostí souboru 2 GB).
Poznámky

- Doba pro nahrávání videa je různá, protože fotoaparát je vybaven funkcí VBR (proměnlivou bitovou rychlostí), která automaticky upravuje obrazovou kvalitu podle scény snímání.
  Když nahráváte rychle se pohybující objekt, je snímek zřetelnější, ale doba nahrávání je kratší, protože k záznamu takového snímku je třeba více paměti.
  Doba pro nahrávání se také liší podle podmínek snímání, objektu a nastavení kvality a velikosti snímku.

Zpět nahoru