Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Upozornění/O fotoaparátu > Upozornění > Upozornění

## Upozornění

Zálohování paměťové karty
Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát na následujících místech
Provozní teploty
Sražená vlhkost
Funkce zabudované do fotoaparátu
Co je 1080 60p/50p?
Kompatibilita obrazových dat
Poznámky pro přehrávání videa na jiných zařízeních
Poznámky k displeji a objektivu

### Zálohování paměťové karty

Nevypínejte fotoaparát ani nevyjímejte blok akumulátorů nebo paměťovou kartu, svítí-li kontrolka přístupu. Jinak může dojít k poškození paměťové karty. Chraňte svá data vytvořením zálohovací kopie.

### Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát na následujících místech

- Na příliš horkých, studených nebo vlhkých místech
  Například v autě zaparkovaném na slunci se může tělo fotoaparátu zdeformovat, a to může způsobit poruchu.

- Uložení na přímém slunci nebo blízko topného tělesa
  Tělo fotoaparátu může změnit barvu nebo se zdeformovat, a to může způsobit poruchu.

- Na místech vystavených silným vibracím

- V blízkosti silného magnetického pole

- Na místech, kde je hodně písku nebo prachu
  Dbejte na to, aby se do fotoaparátu nedostal písek nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti, v některých případech neopravitelné.

### Provozní teploty

Fotoaparát je určen k použití za teplot mezi 0°C a 40°C. Nedoporučuje se fotografovat na extrémně studených nebo teplých místech mimo tento rozsah teplot.

### Sražená vlhkost

- Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí na teplé místo, může uvnitř nebo vně fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato sražená vlhkost může způsobit poruchu funkčnosti fotoaparátu.

- Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti, vypněte fotoaparát a počkejte zhruba hodinu, aby se vlhkost odpařila. Pokud se pokusíte fotografovat s vlhkostí sraženou v objektivu, nebudete mít ostré snímky.

### Funkce zabudované do fotoaparátu

- Tato příručka popisuje funkce zařízení kompatibilních s 1080 60i a 1080 50i.
  Pokud chcete ověřit, zda je fotoaparát kompatibilní se zařízením 1080 60i nebo 1080 50i, podívejte se, zda na spodní části fotoaparátu jsou následující značky.

- zařízení kompatibilní s 1080 60i: 60i

- zařízení kompatibilní s 1080 50i: 50i

### Co je 1080 60p/50p?

- Na rozdíl od běžně používaných standardních nahrávacích režimů, které nahrávají pomocí metody prokládání, tento fotoaparát používá progresívní metodu. Tím se zvyšuje rozlišení a poskytuje hladší a realističtější obraz.

### Kompatibilita obrazových dat

- Fotoaparát splňuje univerzální zásady standardů DCF (Design rule for Camera File system) zavedené společností JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Sony nezaručuje, že fotoaparát bude přehrávat snímky nahrané nebo editované jiným vybavením, nebo že jiná zařízení budou přehrávat snímky nahrané tímto fotoaparátem.

### Poznámky pro přehrávání videa na jiných zařízeních

- Tento fotoaparát používá MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pro nahrávky formátu AVCHD. Videa nahraná tímto fotoaparátem ve formátu AVCHD nelze přehrávat na následujících zařízeních.

- Jiná zařízení kompatibilní s formátem AVCHD, který nepodporuje High Profile.

- Zařízení nekompatibilní s formátem AVCHD.

Tento fotoaparát také používá MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pro nahrávání ve formátu MP4. Z tohoto důvodu nemohou být videa nahraná tímto fotoaparátem ve formátu MP4 přehrávána na zařízeních jiných než těch, která podporují MPEG-4 AVC/H.264.

- Disk se snímky v kvalitě vysokého rozlišení (HD) lze přehrávat pouze na zařízeních určených pro přehrávání formátu AVCHD. Přehrávač nebo rekordér DVD nemůže přehrávat disk nahraný v kvalitě vysokého rozlišení obrazu (HD), protože není kompatibilní s formátem AVCHD. Kromě toho, když vložíte disk ve vysoké kvalitě obrazu (HD) nahraný ve formátu AVCHD do přehrávače nebo rekordéru DVD, možná jej nepůjde vytáhnout.

- Videa nahraná ve formátu 1080 60p/1080 50p lze přehrávat pouze na zařízeních podporujících 1080 60p/1080 50p.

### Poznámky k displeji a objektivu

- Displej je vyroben za použití extrémně přesné technologie, takže více než 99,99 % pixelů je funkčních k efektivnímu použití. Přesto se na displeji mohou objevovat nepatrné černé a/nebo jasné tečky (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto tečky vznikají běžně ve výrobě a nijak neovlivňují nahrávání.

- Vystavení displeje nebo objektivu přímému slunci po delší dobu může způsobit poruchu. Dbejte opatrnosti při ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo venku.

- Na displej netlačte. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení barev a jeho poruše.

- Na chladném místě mohou snímky na displeji zanechávat stíny. Nejedná se o závadu.

- Dávejte pozor, abyste objektivem do ničeho nenarazili a nepůsobili na něj silou.

Zpět nahoru