Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Odstranění problémů > Odstranění problémů > Snímání statických snímků/videoklipů

## Snímání statických snímků/videoklipů

Nelze nahrávat snímky.

- Zkontrolujte volnou kapacitu paměťové karty. Je-li karta plná, proveďte některý z následujících kroků:

- Vymažte nadbytečné snímky. [Detaily] [Detaily]

- Vyměňte paměťovou kartu.

- Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.

- Při nahrávání videa se doporučuje používat následující paměťové karty:

- „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Micro“ (Mark2)

- Paměťová karta SD, paměťová karta SDHC nebo paměťová karta SDXC, paměťová karta microSD, paměťová karta microSDHC (třída 4 nebo rychlejší)

- Je připevněn kryt objektivu. Před snímáním kryt objektivu sejměte.

Snímání úsměvu nefunguje.

- Pokud není detekován usmívající se obličej, není pořízen žádný snímek. [Detaily]

Nepracuje funkce potlačení rozmazání.

- Funkce redukce rozmazání nemusí pracovat správně při nahrávání videa nočních scén.

- Snímejte teprve po stlačení tlačítka spouště napůl.

- Při fotografování držte fotoaparát pevně.

Nahrávání trvá dlouho.

- Funkce redukce šumu je zapnutá. Nejedná se o závadu. [Detaily] [Detaily]

- Snímáte v režimu RAW. Jelikož datové soubory RAW jsou velké, snímání v režimu RAW může chvíli trvat.

- Auto HDR zpracovává snímek. [Detaily]

Obraz je neostrý.

- Objekt je příliš blízko. Zkontrolujte polohu kroužku pro přepínání makra a vzdálenost od objektu. Nejkratší vzdálenost od snímače obrazu k objektu se liší podle polohy kroužku přepínání makra.

- „0,3m-“: Přibl. 0,3 m

- „0,2m-0,35m“: Přibl. 0,2 m až 0,35 m

- Index přepínání makra se nachází mezi „0,3m-“ (normální režim snímání) a „0,2m-0,35m“ (režim makro). Otočte kroužkem přepínání makra a nastavte index přepínání makra na požadovaný režim.

Transfokátor nepracuje.

- Funkce zoomu nelze používat v následujících situacích:

- Když je aktivována funkce snímání úsměvu.

- [Kvalita] je nastavena na [RAW] nebo na [RAW & JPEG].

Blesk nepracuje.

- V následujících situacích nelze používat blesk:

- [Režim pohonu] je nastaveno na [Or.exp: nepřetr.]. [Detaily]

- Ve [Volba scény] je vybrán režim (Noční scéna) nebo (Ručně držený soumrak).

- Snímání v režimu [Plynulé panoráma]

- Snímání v režimu videa

- Nastavte blesk na [Blesk vždy], když je režim [Volba scény] nastaven na (Krajina), (Sportovní akce) nebo režim (Západ slunce). [Detaily]

Na snímcích zhotovených s bleskem se objevují rozmazané bílé kruhové skvrny.

- Částice (prach, pyl apod.) ve vzduchu odrazily světlo blesku a objevily se na snímku. Nejedná se o závadu. [Detaily]

Funkce snímání blízkých objektů (Makro) nepracuje.

- Fotoaparát automaticky upravuje ostření. Napůl stiskněte a přidržte tlačítko spouště. Při snímání blízkého objektu může úprava ostření chvíli trvat.

- Ve [Volba scény] je vybrán režim (Sportovní akce), (Krajina) nebo (Noční scéna).

Datum a čas se nezobrazí na displeji.

- Během pořizování snímku se ukazatel data a času nezobrazuje. Zobrazuje se jen při přehrávání.

- Fotoaparát není vybaven funkcí pro nahrávání data na snímek. Pro ukládání nebo tisk snímků s datem použijte „PlayMemories Home“. [Detaily]

Hodnota F a rychlost závěrky blikají.

- Expozice je nesprávná. Opravte [Komp.expozice]. [Detaily]

Barvy snímku nejsou správné.

- Upravte [Vyvážení bílé]. [Detaily]

- Je vybrán [Obrazový efekt]. [Detaily]

- Pro resetování nastavení na výchozí proveďte [Inicializace]. [Detaily]

Snímek je příliš jasný nebo tmavý.

- Pro resetování nastavení na výchozí proveďte [Inicializace]. [Detaily]

Při sledování displeje na tmavém místě se zobrazí šum.

- Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za podmínek slabého osvětlení. Nemá vliv na nahraný snímek.

Na snímku je vidět tmavý stín.

- Při změně clony můžete pozorovat tmavý stín. Záleží na jasu objektu. Nejedná se o závadu.

Oči objektu jsou červené.

- Nastavte [Bez červ.očí] na [Zapnuto]. [Detaily]

- Při používání blesku fotografujte objekt ze vzdálenosti bližší, než je rozsah blesku.

- Osviťte prostor a vyfotografujte objekt.

- Opravte snímek pomocí „PlayMemories Home“. [Detaily]

Zobrazí se body a zůstanou na obrazovce.

- Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají.

Nelze pořizovat série snímků.

- Paměťová karta je plná. Vymažte nadbytečné snímky. [Detaily] [Detaily]

- Kapacita akumulátoru je nízká. Vložte nabitý blok akumulátorů.

Stejný snímek je pořízen několikrát.

- Nastavte [Režim pohonu] na [Jeden snímek]. [Detaily]

Zpět nahoru