Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Používání funkcí snímání > DISP (Zobrazit obsah)

## DISP (Zobrazit obsah)

Zobrazení histogramu
Používání obrazovky rychlé navigace

1. Stiskněte (Zobrazit obsah) na ovládacím kolečku a pak vyberte požadovaný režim.

- Režimy, které lze vybrat, mohou být nastaveny pomocí MENU 2 [Tlačítko DISP (Monitor)] nebo [Tlačítko DISP (Hledáč.)].

#### V režimu snímání

Graf. zobrazení | Zobrazí základní informace o snímání. Graficky zobrazí rychlost závěrky a hodnotu clony.
Zobrazení všech inf. | Zobrazí nahrávací informace.
Bez informací | Nezobrazuje nahrávací informace.
Úroveň | Zobrazí průvodce indikátory ukazující úhel náklonu fotoaparátu doprava nebo doleva. Když držíte fotoaparát vodorovně, indikátor bude zelený.
Histogram | Graficky zobrazí distribuci světla (histogram).
Pro hledáček | Vhodné pro snímání s hledáčkem (prodává se samostatně).

#### V režimu přehrávání

Zobrazit info. | Zobrazí nahrávací informace.
Histogram | Zobrazí histogram a nahrávací informace.
Bez informací | Nezobrazuje nahrávací informace.

Grafické zobrazení
Grafické zobrazení ukazuje rychlost závěrky a hodnotu clony graficky na obrázku, abychom snadněji pochopili systém expozice. Lišta indikace rychlosti závěrky a lišta indikace hodnoty clony ukazují aktuální hodnoty.
A: Rychlost závěrky
B: Hodnota clony

### Zobrazení histogramu

Histogram je graf znázorňující jas snímku. Když se zobrazený graf zešikmuje doprava, indikuje jasný snímek (A), a když se zešikmuje doleva, indikuje tmavý snímek (B).

1. Pro zobrazení histogramu opakovaně tiskněte (Zobrazit obsah) v režimu snímání.

Poznámky

- Histogram se také objeví při přehrávání jednoho snímku, ale expozici nelze upravit.

- Histogram se neobjeví při:

- Nahrávání nebo přehrávání videoklipů

- Snímání v režimu [Plynulé panoráma] nebo prohlížení panoramatických snímků

- Velký rozdíl mezi histogramem zobrazeným při snímání a při přehrávání se může objevit, když:

- Zableskne blesk.

- Rychlost závěrky je pomalá nebo rychlá.

- Histogram se nemusí objevit pro snímky nahrané jinými fotoaparáty.

### Používání obrazovky rychlé navigace

Nastavení můžete změnit přímo pomocí obrazovky rychlé navigace, což je vhodné při používání hledáčku (prodává se samostatně).
Podrobnosti o tom, jak připojit hledáček, naleznete v návodu k použití dodaném k hledáčku.

1. Vyberte MENU 2 [Tlačítko DISP (Monitor)].

1. Zkontrolujte [Pro hledáček], a pak stiskněte tlačítko MENU.

1. Stisknutím (Zobrazit obsah) na řídicím kolečku nastavte režim displeje na [Pro hledáček].

1. Stisknutím tlačítka Fn přepněte na obrazovku rychlé navigace.

V režimu [Režim Automatika] nebo [Volba scény]
V režimu ////[Plynulé panoráma]

1. Požadovanou položku vyberte pomocí /// na řídicím kolečku.

- Funkce dostupné na obrazovce rychlé navigace
  Režim Automatika/Volba scény/Velik. snímku/Kvalita/Režim pohonu/Režim blesku/ Úsměvu/Det.obličej. /Režim měření/Vyvážení bílé/ DRO/Auto HDR /Kreativní styl/Obrazový efekt/Autorámování Port./Kompenz.blesku/ISO/Poměr stran/Efekt hladké pleti/Oblast aut. zaost.

1. Nastavte položku pomocí řídicího kolečka nebo ovladače.

- Řídicím kolečkem vyberte možnost a ovladačem ji upravte.

- Stisknutím středu řídicího kolečka otevřete obrazovku nastavení pro zvolenou položku.

- Opětovným stisknutím tlačítka Fn ukončete rychlou navigaci.

Poznámky

- Nastavení položek, které jsou zbarveny šedě, nelze změnit.

- Při používání [Kreativní styl] lze provést některé úkoly nastavení pouze na obrazovce nastavení.

Příbuzné téma
Tlačítko DISP (Monitor)
Tlačítko DISP (Hledáč.)
Zpět nahoru