Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení nahrávacího režimu > Priorita závěrky

## Priorita závěrky

Snímky můžete pořizovat i po nastavení rychlosti závěrky ručně.

1. Nastavte volič režimů na (Priorita závěrky).

1. Otočením ovladače vyberte hodnotu rychlosti závěrky.

- Rychlost závěrky můžete vybírat v rozmezí 1/4000* sekund až 30 sekund.

* Při hodnotě clony F5,6 nebo vyšší. Nejvyšší rychlost závěrky při F2,0 je 1/2000 sekundy.

1. Pořizujte snímky tlačítkem spouště.

O rychlosti závěrky
Když nastavíte rychlost závěrky vyšší, bude se zdát, jako by se pohybující se objekty, například běžící lidé, auta nebo padající voda apod., zastavily.
Když nastavíte rychlost závěrky nižší, objeví se stopy pohybujících se objektů, například proudu řeky atd. Můžete pořizovat přirozenější snímky pohybu.
Poznámky

- Když je rychlost závěrky vysoká, může být množství světla blesku nedostatečné, i když blesk bleskne.

- Pokud po provedení nastavení nedosáhnete správné expozice, hodnota nastavení a indikátory na displeji blikají. I za takových podmínek můžete snímat, ale doporučuje se blikající hodnoty nastavit znovu.

- Rychlost závěrky 0,4 sekundy nebo delší se označuje [˝], například 0,4˝.

- Když nastavíte rychlost závěrky pomalejší, doporučuje se použití stativu na potlačení vlivu vibrací.

- Pokud zvolíte pomalé rychlosti závěrky, bude zpracování dat trvat nějakou dobu.

Příbuzné téma
Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech
Položky menu fotografování nejsou v některých nahrávacích režimech k dispozici
Zpět nahoru