Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Používání funkcí snímání > Používání tlačítka AEL (zámek AE)

## Používání tlačítka AEL (zámek AE)

Když je kontrast mezi objektem a pozadím vysoký, například při snímání objektu v protisvětle nebo při snímání objektu blízko okna, změřte světlo podle místa, kde může fotoaparát získat správnou expozici a expozici napevno nastavte dopředu.
K redukci jasu objektu použijte jasnější místo ke změření světla a expozici celého displeje zadejte napevno.
Pokud chcete objekt udělat jasnější, použijte ke změření světla tmavší místo a zadejte expozici celého displeje napevno.
Tato část popisuje příklad, kdy je [Režim měření] nastaven na [Bodové].[Fixace AEL] je přiřazeno tlačítku AEL jako výchozí nastavení.

1. Fn (Režim měření) (Bodové)

1. Zaostřete na místo, pro které chcete nastavit expozici.

1. Stisknutím tlačítka AEL zadejte expozici.

Rozsvítí se značka (zámek AE).

- Hodnota expozice v kroužku bodového měření je založena na zadané expozici a také se zobrazí v rozsahu EV.

1. Přidržte tlačítko AEL, zaostřete na objekt a snímejte.

- I po pořízení snímku, když pokračujete ve snímání se zadanou expozicí, držte tlačítko AEL stisknuté. Pokud chcete znovu nastavit expozici, tlačítko uvolněte.

Tlačítku AEL můžete přiřadit i jiné funkce. Podrobnosti viz „Funkce tlačítka AEL“. [Detaily]
Příbuzné téma
Funkce tlačítka AEL
Zpět nahoru