Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Menu snímání fotografií > RŠ u dl.exp.

## RŠ u dl.exp.

Když nastavíte rychlost závěrky na 1 sekundu nebo delší (snímání s dlouhou expozicí), zapne se redukce šumu po stejnou dobu, po jakou je otevřena závěrka. Tím se redukuje zrnitý šum typický pro dlouhou expozici.

1. MENU 2 [RŠ u dl.exp.] požadovaný režim

| Zapnuto | Aktivuje redukci šumu po stejnou dobu, po kterou je otevřena závěrka. Když pracuje redukce šumu, objeví se hlášení a nemůžete pořizovat další snímek. Vyberte, když chcete dát prioritu kvalitě obrazu.
| Vypnuto | Nepoužívá [RŠ u dl.exp.]. Vyberte, když chcete dát prioritu načasování snímání.

Poznámky

- I když je [RŠ u dl.exp.] nastavena na [Zapnuto], redukce šumu není k dispozici v následujících situacích:

- V [Kontinuální snímání]

- V [Sním.pr. rychl.]

- V [Or.exp: nepřetr.]

- Když je [Volba scény] nastavena na (Sportovní akce) nebo (Ručně držený soumrak)

- V režimu [Plynulé panoráma]

Příbuzné téma
Položky menu fotografování nejsou v některých nahrávacích režimech k dispozici
Zpět nahoru