Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Pořizování fotografií > Transfokace (fotografie)

## Transfokace (fotografie)

Dostupná transfokace
Rozsah transfokace
Zvětšuje snímky při snímání.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. MENU 3 [Funkce tlačítka C] [Chytrý telekonv./Zoom]

1. MENU 3 [Chytrý telekonv./Zoom] [Zoom]

1. MENU 2 [Zoom s jas. obraz.] požadovaný režim

1. Stiskněte tlačítko C (vlastní).

1. Upravte rozsah pomocí / na řídicím kolečku.

- Pokud chcete upravit rozsah na větší kroky, stiskněte /.

1. Stiskem na řídicím kolečku se vraťte na obrazovku snímání a pak stisknutím tlačítka spouště pořiďte snímek.

### Dostupná transfokace

Kombinací způsobů transfokace získá fotoaparát velký rozsah zvětšení transfokace. Ikona a lišta transfokace na displeji se mění podle transfokace, kterou používáte.
Rozsah zoomu
A: () Transfokace s původní kvalitou snímku
Když je [Velik. snímku] nastavena na něco jiného než [L], můžete pořizovat fotografie bez zhoršení obrazové kvality ořezáním snímků.
B: () [Zoom s jas. obraz.]
Transfokace s kvalitou blízkou původnímu snímku [Detaily]
C: () [Digitální zoom]
Horší než kvalita původního snímku [Detaily]

| Činnost | Nastavení
A | Přibližování snímků bez zhoršení | [Velik. snímku]: Jiná než [L] [Zoom s jas. obraz.]: [Vypnuto] [Digitální zoom]: [Vypnuto]
B | Pořizování jasných snímků pomocí [Zoom s jas. obraz.] (blízko původní obrazové kvalitě) | [Zoom s jas. obraz.]: [Zapnuto] [Digitální zoom]: [Vypnuto]
C | Přiblížení na rozsah maximální transfokace | [Zoom s jas. obraz.]: [Zapnuto] [Digitální zoom]: [Zapnuto] Pro některá nastavení nemusí být k dispozici [Zoom s jas. obraz.]. [Detaily]

### Rozsah transfokace

Podporovaný rozsah transfokace se může lišit podle nastavení nebo velikosti snímku. Níže uvedená tabulka zahrnuje rozsahy transfokace, když je [Zoom s jas. obraz.] a [Digitální zoom] nastaven na [Zapnuto] a [Poměr stran] je nastaven na [3:2].

Velik. snímku | Činnost
A: Transfokace podle rozsahu bez zhoršení. | B: Transfokace s [Zoom s jas. obraz.] [Zapnuto] | C: Transfokace s maximálním rozsahem zoomu*
L: 24M | – | 2× | 4×
M: 10M | 1,5× | 3× | 6,1×
S: 4.6M | 2,3× | 4,5× | 9,1×

* Maximální rozsah zoomu je celkové zvětšení zoomu, které lze dosáhnout, když se současně použije rozsah zoomu bez zhoršení, [Zoom s jas. obraz.] a [Digitální zoom]. Maximální rozsah transfokace se liší podle nastavení.
Poznámky

- Výchozí nastavení pro [Zoom s jas. obraz.] je [Vypnuto]. [Detaily]

- Výchozí nastavení pro [Digitální zoom] je [Vypnuto]. K přiblížení snímků se zhoršením nastavte [Digitální zoom] na [Zapnuto]. [Detaily]

- Výchozí nastavení pro [Velik. snímku] je [L]. Pro změnu rozsahu transfokace změňte [Velik. snímku]. [Detaily]

- Funkce zoomu nejsou dostupné při snímání v následujících situacích:

- V režimu [Plynulé panoráma]

- Když je aktivována funkce snímání úsměvu

- Když je [Kvalita] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG]

- Funkce detekce obličeje nebude pracovat, když použijete funkce zoomu.

Zpět nahoru