Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Před použitím > Názvy částí a seznam ikon zobrazených na displeji > Seznam ikon zobrazených na displeji

## Seznam ikon zobrazených na displeji

Na displeji se zobrazují ikony, které dokumentují stav fotoaparátu.
Zobrazení na displeji lze změnit pomocí na ovládacím kolečku.

#### Pro režim displeje LCD*

* Režim hledáčku je dostupný a je vhodný pro snímání s externím hledáčkem (prodává se samostatně).

#### Pro přehrávání (zobrazení základních informací)

Displej | Indikace
| Režim snímání
| Registrace čísla
| Ikona rozpoznání scény
| Ikona prokládání
| Iluminátor AF
| Paměťová karta/nahrávání
100 | Počet snímků, které lze nahrát
| Poměr stran fotografií
24M/10M/4.6M/20M/8.7M/3.9M | Velikost snímku fotografií
| Kvalita obrazu fotografií
| Snímková frekvence videa
| Nahrávací režim videa
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Probíhá nabíjení blesku
| Efekt nastavení Vyp.
| Při nahrávání videa nezaznamenává zvuk
| Redukce zvuku větru
| Varování SteadyShot/SteadyShot
| Varování před přehřátím
| Plný soubor databáze/chyba souboru databáze
| Režim prohlížení
100-0003 | Číslo složky-souboru
| Chránit
| Tisk (DPOF)
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru

Displej | Indikace
| Režim pohonu
| Režim blesku/redukce červených očí
| Režim ostření
| Oblast automatického zaostření
| Efekt hladké pleti
| Detekce obličejů/snímání úsměvu
| Režim měření
7500K A5 G5 | Vyvážení bílé
| DRO/Auto HDR
+3 +3 +3 | Kreativní styl/kontrast, sytost, ostrost
| Obrazový efekt
| Autorámování port.
| Kompenzace expozice/ruční měření
| Kompenzace blesku
| Rozsah EV (pouze pro režim hledáčku)
| Indikátor citlivosti detekce úsměvu

Displej | Indikace
NAHR 0:12 | Nahrávací doba videa (m:s)
| Stav zaostření
1/250 | Rychlost závěrky
F3.5 | Hodnota clony
ISO400 | Číslo ISO
| Zámek AE
| Chyba auto HDR snímku
| Chyba obrazového efektu
| Histogram
2012-1-1 10:37 AM | Datum/čas pořízení přehrávaného snímku
3/7 | Číslo snímku/počet snímků nahraných ve vybraném režimu prohlížení
Zaměřené ostření | Nápověda k zaměřenému ostření

Displej | Indikace
| Kroužek jednobodového měření
| Úroveň
| Chytrý telekonvertor
| Zoom smart/zoom s jasným obrazem/digitální zoom
| Indikátor rychlosti závěrky
| Indikátor clony
| Režim makro

Zpět nahoru