Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Aufnehmen von Standbildern > Zoom (Standbilder)

## Zoom (Standbilder)

Verfügbarer Zoom
Zoomfaktor.
Sie können Bilder beim Aufnehmen vergrößern.

1. Stellen Sie die Kamera auf den Aufnahmemodus ein.

1. MENU 3 [Funktion der C-Taste] [Smart-Telekon./Zoom]

1. MENU 3 [Smart-Telekon./Zoom] [Zoom]

1. MENU 2 [Klarbild-Zoom] gewünschter Modus

1. Drücken Sie die Taste C (Anpassen).

1. Stellen Sie den Zoomfaktor mit / am Einstellrad ein.

- Um den Zoomfaktor in größeren Schritten einzustellen, drücken Sie /.

1. Drücken Sie am Einstellrad, um zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren, und drücken Sie dann den Auslöser, um das Bild aufzunehmen.

### Verfügbarer Zoom

Durch Kombinieren der Zoommethoden kann die Kamera einen hohen Zoomfaktor erzielen. Das Symbol und die Zoomleiste auf dem Bildschirm ändern sich entsprechend dem verwendeten Zoom.
Zoombereich
A: () Zoom mit Original-Bildqualität
Wird [Bildgröße] auf eine andere Option als [L] eingestellt, können Sie Standbilder ohne Einbuße der Original-Bildqualität durch Beschneiden der Bilder aufnehmen.
B: () [Klarbild-Zoom]
Zoom mit nahezu der Original-Bildqualität [Details]
C: () [Digitalzoom]
Schlechter als die Original-Bildqualität [Details]

| Vorgang | Einstellungen
A | Zoomen von Bildern ohne Verschlechterung | [Bildgröße]: außer [L] [Klarbild-Zoom]: [Aus] [Digitalzoom]: [Aus]
B | Aufnehmen scharfer Bilder mit [Klarbild-Zoom] (nahe der ursprünglichen Bildqualität) | [Klarbild-Zoom]: [Ein] [Digitalzoom]: [Aus]
C | Zoomen auf den maximalen Zoombereich | [Klarbild-Zoom]: [Ein] [Digitalzoom]: [Ein] [Klarbild-Zoom] ist für manche Einstellungen eventuell nicht verfügbar. [Details]

### Zoomfaktor.

Die unterstützten Zoomfaktoren sind je nach den Einstellungen oder der Bildgröße unterschiedlich. Die nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht der Zoomfaktoren für die Einstellung von [Klarbild-Zoom] und [Digitalzoom] auf [Ein] und [Seitenverhält.] auf [3:2].

Bildgröße | Vorgang
A: Zoomen nach Bereich ohne Verschlechterung | B: Zoom mit [Klarbild-Zoom] [Ein] | C: Zoomen mit maximalem Zoomfaktor*
L: 24M | – | 2× | 4×
M: 10M | 1,5× | 3× | 6,1×
S: 4.6M | 2,3× | 4,5× | 9,1×

* Der maximale Zoomfaktor ist die Gesamt-Zoomvergrößerung, die erzielt werden kann, wenn der Zoomfaktor ohne Verschlechterung, [Klarbild-Zoom] und [Digitalzoom] in Kombination verwendet werden. Der maximale Zoomfaktor hängt von den Einstellungen ab.
Hinweise

- Die Standardeinstellung für [Klarbild-Zoom] ist [Aus]. [Details]

- Die Standardeinstellung für [Digitalzoom] ist [Aus]. Setzen Sie [Digitalzoom] auf [Ein], um Bilder unter Inkaufnahme einer schlechteren Bildqualität noch stärker zu vergrößern. [Details]

- Die Standardeinstellung für [Bildgröße] ist [L]. Um den Zoomfaktor zu ändern, ändern Sie [Bildgröße]. [Details]

- Beim Aufnehmen in den folgenden Situationen sind die Zoomfunktionen nicht verfügbar:

- Im Modus [Schwenk-Panorama]

- Wenn die Lächelauslöserfunktion aktiviert ist.

- Bei Einstellung von [Qualität] auf [RAW] oder [RAW & JPEG].

- Bei Verwendung der Zoomfunktionen ist die Gesichtserkennungsfunktion unwirksam.

Zurück nach oben