Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Funktionen, die mit der Taste Fn ausgewählt werden können > Blitzmodus

## Blitzmodus

Ermöglicht Blitzeinstellungen.

1. Fn (Blitzmodus) gewünschter Modus

| (Blitz Aus) | Der Blitz wird nicht ausgelöst.
| (Blitz-Automatik) | Der Blitz wird an dunklen Orten oder bei Gegenlicht automatisch ausgelöst.
| (Aufhellblitz) | Der Blitz wird immer ausgelöst.
| (Langzeitsync.) | Der Blitz wird immer ausgelöst. An dunklen Orten wird eine lange Verschlusszeit verwendet, so dass der außerhalb der Blitzreichweite liegende Hintergrund klar aufgenommen wird.
| (Sync 2. Vorh.) | Bei jeder Verschlussauslösung wird der Blitz betätigt, bevor die Belichtung abgeschlossen ist. Rear Sync-Aufnahme ermöglicht die Aufnahme eines natürlichen Bilds von der Spur eines bewegten Motivs, z. B. eines fahrenden Autos oder einer gehenden Person.
| (Drahtlos Blitz) | Wenn Sie einen Drahtlosblitz (getrennt erhältlich) verwenden, verleiht der Blitz dem Motiv mehr Schatten und liefert einen besseren Stereoeffekt, als wenn ein Blitz an der Kamera angebracht wird.

1. Verschieben Sie den Schalter (Blitz ausklappen).

Der Blitz wird ausgeklappt.

- Im eingeklappten Zustand ist der Blitz funktionsunfähig.

Wenn „runde weiße Flecken“ in Blitzaufnahmen erscheinen
Solche Flecken werden durch Flugpartikel (Staub, Pollen usw.) in der Nähe des Objektivs verursacht. Wenn sie durch den Blitz der Kamera hervorgehoben werden, erscheinen sie als runde weiße Flecken.
Wie können „runde weiße Flecken“ verringert werden?

- Fotografieren Sie Motive bei hell erleuchtetem Raum ohne Blitz.

Hinweise

- Der Blitz zündet zweimal. Der erste Blitz stellt die Lichtmenge ein.

- Während des Blitzladevorgangs blinkt . Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet das blinkende Symbol auf.

Verwandtes Thema
Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Standbildaufnahme-Menüposten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben