Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Aufnehmen von Standbildern > Aufnehmen von Standbildern

## Aufnehmen von Standbildern

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Modus Automatik).

1. Halten Sie die Kamera stabil, wie abgebildet.

1. Drücken Sie den Auslöser halb nieder, um zu fokussieren.

Wenn das Bild scharf ist, ertönt ein Piepton, und die Anzeige () leuchtet auf.
Fokusanzeige
leuchtet: Das Bild ist scharf.
blinkt: Die Fokussierung ist fehlgeschlagen.

- Die kürzeste Aufnahmeentfernung beträgt ungefähr 0,3 m (vom Bildsensor aus).

- Wenn Sie den Makro-Umschaltring auf „0,2m-0,35m“ drehen, wird die Kamera in den Makromodus versetzt. Die kürzeste Aufnahmeentfernung liegt ungefähr zwischen 0,2 m und 0,35 m. Der Makromodus eignet sich für Nahaufnahmen von Motiven, wie z. B. Blumen oder Lebensmitteln.

1. Drücken Sie den Auslöser ganz nieder.

Bei Standbildaufnahmen von schwer scharfzustellenden Motiven

- Wenn die Kamera nicht automatisch fokussieren kann, blinkt die Fokusanzeige, und der Piepton ertönt nicht. Legen Sie entweder den Bildausschnitt neu fest, oder ändern Sie die Fokuseinstellung. [Details]

- In den folgenden Situationen kann die Fokussierung schwierig sein:

- wenn es dunkel ist und das Motiv weit entfernt liegt.

- wenn der Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund schwach ist.

- wenn das Motiv hinter Glas liegt.

- wenn das Motiv sich schnell bewegt.

- wenn reflektiertes Licht oder glänzende Oberflächen vorhanden sind.

- wenn das Motiv vor einem hellen Hintergrund liegt oder ein Blinklicht vorhanden ist.

Verwandtes Thema
Wiedergabe von Standbildern
Bildgröße
Zurück nach oben