Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Funktionen, die mit der Taste Fn ausgewählt werden können > Blitzkompens.

## Blitzkompens.

Damit stellen Sie die Blitzintensität ein. Getrennt von der Belichtungskorrektur ändert die Blitzkorrektur den Blitzlichtbetrag, um die Belichtung für das Hauptmotiv innerhalb des Blitzlichtbereichs zu ändern.

1. Fn (Blitzkompens.) gewünschter Wert

Wird der Wert zur Seite + verschoben, nimmt die Blitzintensität zu, während sie bei Verschiebung zur Seite – abnimmt.
Was ist der Unterschied zwischen Belichtungskorrektur und Blitzkorrektur?
Die Belichtungskorrektur ändert den Blitzlichtbetrag gemeinsam mit einer Änderung von Verschlusszeit, Blende und ISO (bei Einstellung on [ISO] auf [ISO AUTO]). Die Blitzkorrektur ändert nur den Blitzlichtbetrag.
Verwandtes Thema
Standbildaufnahme-Menüposten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben