Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Funktionen, die mit der Taste Fn ausgewählt werden können > Weißabgleich

## Weißabgleich

So fangen Sie die Grundfarbe Weiß im Modus [Benutzer-Setup] ein
Die Kamera passt die Farbtöne den Umlichtverhältnissen an. Benutzen Sie diese Funktion, wenn die Bildfarbe unnatürlich wirkt.

1. Fn (Weißabgleich) gewünschter Modus

- In [Weißabgleich]-Modi außer [Farbtmp./Filter] können Sie den Farbton wunschgemäß fein abstimmen. Drücken Sie am Einstellrad, um den Einstellbildschirm anzuzeigen, und stellen Sie dann den Farbton mit /// ein.

- Eine Mikroeinstellung des Farbtons kann in die Richtungen Grün (G)/Magenta (M)/Blau (B)/Amber (A) durchgeführt werden.

| (Auto Weißabgl.) | Die Kamera stellt den Weißabgleich automatisch ein, so dass die Farben natürlich wirken.
| (Tageslicht) | Anpassung an die Außenaufnahmebedingungen an einem sonnigen Tag, Aufnahmen von Abend- und Nachtszenen, Neonreklame, Feuerwerk usw.
| (Schatten) | Anpassung an schattigen Ort.
| (Bewölkt) | Anpassung an Bewölkung oder Schattenbereiche.
| (Glühlampe) | Anpassung an Orte in Glühlampenlicht oder an helle Beleuchtung, wie z. B. in einem Fotostudio.
| (Leuchtst.: warmweiß) (Leuchtst.: Kaltweiß) (Leuchtst.:Tag.-weiß) (Leuchtst.: Tageslicht) | [Leuchtst.: warmweiß]: Anpassung an warmes weißes Leuchtstofflampenlicht. [Leuchtst.: Kaltweiß]: Anpassung an kühles weißes Leuchtstofflampenlicht. [Leuchtst.:Tag.-weiß]: Anpassung an tageslichtweißes Leuchtstofflampenlicht. [Leuchtst.: Tageslicht]: Anpassung an Tageslicht-Leuchtstofflampenlicht.
| (Blitz) | Anpassung an die Blitzbedingungen.
| (Farbtmp./Filter) | Stellt die Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle ein. Erzielt den Effekt von CC (Color Compensation)-Filtern für Fotografie. Wenn Sie drücken, können Sie die Farbtemperatur mithilfe von / einstellen. Wenn Sie erneut drücken, wird der Feineinstellungsbildschirm angezeigt.
| (Anpassung 1/2/3) | Fixiert den Weißabgleich auf eine Einstellung abhängig von der Lichtquelle. Benutzen Sie diesen Modus, wenn [Auto Weißabgl.] und andere Einstellungen keine getreuen Farben liefern.
| (Benutzer-Setup) | Speichert die Grundfarbe Weiß, die im Modus [Anpassung] verwendet wird.

Effekte der Beleuchtungsverhältnisse
Die Färbung des Motivs wird von den Beleuchtungsverhältnissen beeinflusst.
Die Farbtöne werden automatisch justiert, aber mithilfe der Weißabgleichfunktion können die Farbtöne auch manuell eingestellt werden.
Tageslicht (Weiß als Standard)
Bewölkt (Bläulich)
Leuchtstofflampen (Grünstich)
Glühlampen (Rötlich)

### So fangen Sie die Grundfarbe Weiß im Modus [Benutzer-Setup] ein

1. Fn (Weißabgleich) [Benutzer-Setup]

1. Halten Sie die Kamera so, dass die weiße Fläche den AF-Bereich in der Mitte voll ausfüllt, und drücken Sie dann den Auslöser nieder.

Der Verschluss wird ausgelöst, und die kalibrierten Werte (Farbtemperatur und Farbfilter ) werden angezeigt.

1. Wählen Sie eine Registernummer mit / am Einstellrad aus, und drücken Sie dann .

Auf dem Monitor erscheint wieder die Aufnahmeinformationsanzeige, während die gespeicherte benutzerdefinierte Weißabgleicheinstellung erhalten bleibt.

- Die mit diesem Vorgang registrierte benutzerdefinierte Weißabgleicheinstellung bleibt solange effektiv, bis eine neue Einstellung registriert wird.

Hinweise

- Die Meldung „Benutzerdef. Weißab- gleich fehlgeschlagen“ gibt an, dass der Wert den erwarteten Bereich überschreitet. (Wenn z. B. der Blitz für ein Motiv in unmittelbarer Nähe benutzt wird, oder wenn sich ein Motiv mit heller Farbe im Rahmen befindet.) Wenn Sie diesen Wert registrieren, wird die Anzeige auf der Aufnahmeinformationsanzeige gelb. Sie können an diesem Punkt zwar fotografieren, aber es wird empfohlen, den Weißabgleich erneut einzustellen, um einen genaueren Weißabgleichwert zu erhalten.

- Vermeiden Sie Schütteln oder Anstoßen der Kamera, während die Grundfarbe Weiß erfasst wird.

- Wenn mit dem Drücken des Auslösers gleichzeitig auch der Blitz ausgelöst wird, wird ein benutzerdefinierter Weißabgleich unter Einbeziehung des Blitzlichts registriert. Benutzen Sie den Blitz bei späteren Aufnahmen.

Verwandtes Thema
Standbildaufnahme-Menüposten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben