Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Aufnahmemodus > Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind

## Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind

In den AUFN-Modi verfügbare Funktionen
In [Szenenwahl] verfügbare Funktionen
In der nachstehenden Tabelle kennzeichnet ein Häkchen eine veränderbare Funktion, während — eine nicht veränderbare Funktion kennzeichnet. Die Symbole unter [Blitzmodus] und [Bildfolgemodus] kennzeichnen die verfügbaren Modi.
Wenn die folgenden Aufnahmemodi durch Einstellen des Moduswahlknopfes auf 1/2/3 registriert und aufgerufen werden, bleiben die Bedingungen dafür, ob Einstellungen geändert werden können oder nicht, die gleichen wie in der nachstehenden Tabelle.

### In den AUFN-Modi verfügbare Funktionen

| Blitzmodus | Lächel-/Ges.-Erk. | Fokusnach- führung | Bildfolge- modus | Belich- tungskorr.
(Intelligente Automatik)/ (Überlegene Automatik) |  |  |  |  | —
(Programmautomatik) | *1 |  |  |  |
(Blendenpriorität) | *1 |  |  |  |
(Zeitpriorität) | *1 |  |  |  |
(Manuelle Belichtung) | *1 |  |  |  | —
(Film) |  | *2 |  |  | *3
(Schwenk-Panorama) |  | — | — |  |

*1 Drahtlose Blitzaufnahme ist mit dem eingebauten Blitz nicht verfügbar.
*2 Auslösung bei Lächeln kann nicht gewählt werden.
*3 Der Belichtungswert kann von –2,0 EV bis +2,0 EV eingestellt werden.

### In [Szenenwahl] verfügbare Funktionen

| Blitzmodus | Lächel-/Ges.-Erk. | Fokusnach- führung | Bildfolge- modus | Belich- tungskorr.
(Porträt) |  |  |  |  | —
(Sportaktion) |  |  |  |  | —
(Landschaft) |  |  |  |  | —
(Sonnenunterg.) |  |  |  |  | —
(Nachtszene) |  |  |  |  | —
(Handgehalten bei Dämmerg) |  | * | — |  | —
(Nachtaufnahme) |  |  |  |  | —

* Auslösung bei Lächeln kann nicht gewählt werden.
Zurück nach oben