Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > DISP (Inhalt anzeigen)

## DISP (Inhalt anzeigen)

Anzeigen des Histogramms
Verwendung des Quick Navi-Bildschirms

1. Drücken Sie (Inhalt anzeigen) am Einstellrad, und wählen Sie dann den gewünschten Modus.

- Mit MENU 2 [Taste DISP (Monitor)] oder [Taste DISP (Sucher)] können Sie festlegen, welche Modi wählbar sind.

#### Im Aufnahmemodus

Grafikanzeige | Zeigt grundlegende Aufnahmeinformationen an. Verschlusszeit und Blendenwert werden grafisch dargestellt.
Alle Infos anzeigen | Aufnahmeinformationen werden angezeigt.
Daten n. anz. | Aufnahmeinformationen werden nicht angezeigt.
Neigung | Zeigt eine Anzeigehilfe an, die den Neigungswinkel der Kamera nach links oder rechts angibt. Wenn die Kamera waagerecht gehalten wird, erscheint diese Anzeige in Grün.
Histogramm | Zeigt die Helligkeitsverteilung grafisch an (Histogramm).
Für Sucher | Eignet sich für Aufnahme mit Sucher (getrennt erhältlich).

#### Im Wiedergabemodus

Info anzeigen | Aufnahmeinformationen werden angezeigt.
Histogramm | Histogramm und Aufnahmeinformationen werden angezeigt.
Daten n. anz. | Aufnahmeinformationen werden nicht angezeigt.

Grafische Anzeige
Die grafische Anzeige zeigt Verschlusszeit und Blendenwert in einer Grafik im Bild an, so dass Sie das Belichtungssystem leicht verstehen können. Die Verschlusszeit-Anzeigeleiste und die Blendenwert-Anzeigeleiste zeigen die aktuellen Werte an.
A: Verschlusszeit.
B: Blendenwert

### Anzeigen des Histogramms

Ein Histogramm ist eine Grafik, welche die Helligkeitsverteilung eines Bilds darstellt. Die Grafik zeigt bei Krümmung nach rechts ein helles Bild (A), und bei Krümmung nach links ein dunkles Bild an (B).

1. Drücken Sie (Inhalt anzeigen) im Aufnahmemodus wiederholt, um das Histogramm anzuzeigen.

Hinweise

- Das Histogramm erscheint auch bei Einzelbildwiedergabe, aber die Belichtung kann nicht eingestellt werden.

- Das Histogramm erscheint nicht, wenn Sie:

- Filme aufnehmen/wiedergeben.

- Aufnehmen im Modus [Schwenk-Panorama] oder Betrachten von Panoramabildern

- Die Histogrammanzeige während der Aufnahme und Wiedergabe kann stark unterschiedlich sein, wenn:

- Der Blitz ausgelöst wird.

- Die Verschlusszeit lang oder kurz ist.

- Für Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden, erscheint das Histogramm eventuell nicht.

### Verwendung des Quick Navi-Bildschirms

Mithilfe des Quick Navi-Bildschirms können Sie die Einstellungen direkt ändern, was bei Verwendung eines Suchers (getrennt erhältlich) praktisch ist.
Einzelheiten zum Anbringen des Suchers finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Suchers.

1. Wählen Sie MENU 2 [Taste DISP (Monitor)].

1. Überprüfen Sie [Für Sucher], und drücken Sie dann die Taste MENU.

1. Drücken Sie (Inhalt anzeigen) am Einstellrad, um den Bildschirmmodus auf [Für Sucher] einzustellen.

1. Drücken Sie die Taste Fn, um auf den Quick Navi-Bildschirm umzuschalten.

Im Modus [Modus Automatik] oder [Szenenwahl]
Im Modus ////[Schwenk-Panorama]

1. Wählen Sie den gewünschten Posten mit /// am Einstellrad.

- Auf dem Quick Navi-Bildschirm verfügbare Funktionen
  Modus Automatik/Szenenwahl/Bildgröße/Qualität/Bildfolgemodus/Blitzmodus/ Lächel-/Ges.-Erk. /Messmodus/Weißabgleich/ DRO/Auto HDR /Kreativmodus/Bildeffekt/Autom. Portr.-Rahm./Blitzkompens./ISO/Seitenverhält./Soft Skin-Effekt/AF-Feld

1. Stellen Sie den Posten mit dem Einstellrad oder dem Drehregler ein.

- Wählen Sie die gewünschte Option mit dem Einstellrad aus, und ändern Sie ihre Einstellung mit dem Drehregler.

- Drücken Sie die Mitte des Einstellrads, um den Einstellbildschirm für den ausgewählten Posten zu öffnen.

- Drücken Sie die Taste Fn erneut, um Quick Navi zu beenden.

Hinweise

- Die Einstellungen von ausgegrauten Posten können nicht geändert werden.

- Wenn Sie [Kreativmodus] benutzen, können bestimmte Einrichtungsaufgaben nur auf dem Einstellungsbildschirm durchgeführt werden.

Verwandtes Thema
Taste DISP (Monitor)
Taste DISP (Sucher)
Zurück nach oben