Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Dial de modo de enfoque

## Dial de modo de enfoque

Selecciona el método de enfoque conforme al movimiento del motivo.
AF significa “Enfoque automático”, una función que ajusta el enfoque automáticamente.

1. Ajuste el dial de modo de enfoque al modo deseado.

| (Enfoque autom.) | La cámara bloquea el enfoque cuando se logra el ajuste del enfoque (AF-S). La cámara continúa enfocando mientras se graba una película (AF-C).
| (Enf. manual dir.) | Le permite utilizar el enfoque manual y el enfoque automático en combinación.
| (Enfoque man.) | Ajusta el enfoque manualmente.

### Utilización de [Enf. manual dir.]/[Enfoque man.]

1. Ajuste el dial de modo de enfoque a (Enf. manual dir.) o (Enfoque man.).

1. Ajuste el enfoque girando el anillo de enfoque.

- Utilice la función de resalte, [Amplific. enfoque] o [Asistencia MF] para ajustar el enfoque más fácilmente.

- Cuando el dial de modo de enfoque está ajustado a (Enf. manual dir.), el enfoque automático se activa cuando usted pulsa el botón del disparador hasta la mitad.

Para enfocar utilizando el ajuste [Enf. manual dir.]
La utilización de [Enf. manual dir.] le permite utilizar una combinación de ajuste de enfoque manual y automático de la forma siguiente.

- Después de enfocar automáticamente, haga ajustes de enfoque fino manualmente.

Es útil cuando quiera enfocar con escaso margen. Mantenga pulsado el botón del disparador hasta la mitad, después gire el anillo de enfoque.

- Ajuste el enfoque manualmente de antemano, después utilice el enfoque automático.

Es útil para enfocar motivos que se encuentran hacia el fondo de una escena porque esos motivos tienden a estar desenfocados cuando se utiliza el ajuste de enfoque automático.
Notas

- Si ajusta una distancia de enfoque muy corta, es posible que la imagen muestre el polvo o las huellas dactilares que pueda tener el objetivo. Limpie el objetivo con un paño suave, etc.

- Una vez que cambie el método de enfoque, la distancia del enfoque que ha ajustado se cancelará.

Tema relacionado
Anillo de enfoque
Nivel de resalte
Asistencia MF
Volver al principio