Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Utilización del botón AEL (Bloqueo AF)

## Utilización del botón AEL (Bloqueo AF)

Cuando el contraste entre el motivo y el fondo sea grande, tal como cuando se toma un motivo a contraluz o un motivo cerca de una ventana, mida la luz utilizando un punto donde la cámara pueda obtener la exposición correcta y fije la exposición de antemano.
Para reducir el brillo del motivo, utilice un punto más brillante para medir la luz y fije la exposición de la pantalla entera.
Para hacer que el motivo sea más brillante, utilice un punto más oscuro para medir la luz y fije la exposición de la pantalla entera.
Este tema describe un ejemplo de cuando [Modo medición] está ajustado a [Puntual]. [Retener AEL] está asignado al botón AEL como ajuste predeterminado.

1. Fn (Modo medición) (Puntual)

1. Enfoque el punto para el que quiere ajustar la exposición.

1. Pulse el botón AEL para fijar la exposición.

La marca (Bloqueo AE) se ilumina.

- El valor de la exposición en el círculo de medición de punto se basa en la exposición fijada y también se visualiza en la escala EV.

1. Manteniendo pulsado el botón AEL, enfoque el motivo y tome la imagen.

- Mantenga pulsado el botón AEL aun después de tomar la imagen cuando quiera seguir tomando con la exposición fijada. Suelte el botón para restaurar la exposición.

Puede asignar otras funciones al botón AEL. Para más detalles, consulte “Función botón AEL”. [Detalles]
Tema relacionado
Función botón AEL
Volver al principio