Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Toma de imágenes fijas > Zoom (Imágenes fijas)

## Zoom (Imágenes fijas)

Zoom disponible
Escala del zoom
Amplíe las imágenes cuando hace la toma.

1. Ajuste la cámara al modo de toma de imagen.

1. MENU 3 [Función del botón C] [Teleconv. Intel./Zoom]

1. MENU 3 [Teleconv. Intel./Zoom] [Zoom]

1. MENU 2 [Zoom Imag. Clara] modo deseado

1. Pulse el botón C (Personalizado).

1. Ajuste la escala utilizando / de la rueda de control.

- Para ajustar la escala en pasos más grandes, pulse /.

1. Pulse de la rueda de control para volver a la pantalla de toma de imagen, y después pulse el botón del disparador para tomar la imagen.

### Zoom disponible

La cámara logra una escala de zoom de gran aumento combinando métodos de zoom. El icono y la barra de zoom en la pantalla cambian de acuerdo con el zoom que usted utiliza.
Rango de zoom
A: () Zoom con la calidad de imagen original
Cuando [Tamaño de imagen] está ajustado a algo distinto de [L], se pueden tomar imágenes fijas sin deterioro en la calidad de imagen original recortando las imágenes.
B: () [Zoom Imag. Clara]
Zoom con casi la calidad de imagen original [Detalles]
C: () [Zoom digital]
Menos que la calidad de imagen original [Detalles]

| Operación | Ajustes
A | Acercar imágenes con zoom sin deterioro | [Tamaño de imagen]: Distinto de [L] [Zoom Imag. Clara]: [Desactivar] [Zoom digital]: [Desactivar]
B | Tomar imágenes claras utilizando [Zoom Imag. Clara] (casi la calidad de imagen original) | [Zoom Imag. Clara]: [Activar] [Zoom digital]: [Desactivar]
C | Acercar con zoom hasta el rango de zoom máximo | [Zoom Imag. Clara]: [Activar] [Zoom digital]: [Activar] Es posible que [Zoom Imag. Clara] no esté disponible para algunos ajustes. [Detalles]

### Escala del zoom

Las escalas de zoom admitidas son diferentes dependiendo de los ajustes o el tamaño de imagen. La tabla de abajo resume las escalas de zoom cuando [Zoom Imag. Clara] y [Zoom digital] están ajustados a [Activar], y [Relación de aspecto] está ajustado a [3:2].

Tamaño de imagen | Operación
A: Zoom por rango sin deterioro | B: Zoom con [Zoom Imag. Clara] [Activar] | C: Zoom con escala de zoom máxima*
L: 24M | – | 2× | 4×
M: 10M | 1,5× | 3× | 6,1×
S: 4,6M | 2,3× | 4,5× | 9,1×

* La escala de zoom máxima es el aumento de zoom total que se puede lograr cuando se utilizan en combinación la escala del zoom sin deterioro, [Zoom Imag. Clara] y [Zoom digital]. La escala de zoom máxima varía dependiendo de los ajustes.
Notas

- El ajuste predeterminado para [Zoom Imag. Clara] es [Desactivar]. [Detalles]

- El ajuste predeterminado para [Zoom digital] es [Desactivar]. Ajuste [Zoom digital] a [Activar] para ampliar imágenes aun con deterioro. [Detalles]

- El ajuste predeterminado para [Tamaño de imagen] es [L]. Para cambiar la escala de zoom, cambie [Tamaño de imagen]. [Detalles]

- Las funciones de zoom no están disponibles cuando se toman imágenes en las situaciones siguientes:

- En modo [Barrido panorámico]

- Cuando está activada la función Captador de sonrisas

- Cuando [Calidad] está ajustado a [RAW] o [RAW & JPEG]

- La función Detección de cara no responderá cuando utilice las funciones de zoom.

Volver al principio