Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Funciones que se pueden seleccionar utilizando el botón Fn > Balance blanco

## Balance blanco

Para capturar el color blanco básico en modo [Ajustes persdos.]
Ajusta los tonos de color en función de las condiciones de la luz ambiental. Utilice esta función si el color de la imagen no parece natural.

1. Fn (Balance blanco) modo deseado

- En los modos de [Balance blanco] distintos de [Tem.col./filtro], puede afinar los tonos de color como guste. Pulse de la rueda de control para visualizar al pantalla de ajustes, después ajuste el tono utilizando ///.

- El tono de color puede ajustarse minuciosamente en las direcciones del verde (G)/magenta (M)/azul (B)/ámbar (A).

| (Bal.bla.autom.) | Ajusta el balance blanco automáticamente para que los colores aparezcan naturales.
| (Luz diurna) | Ajusta para condiciones en exteriores en un día claro, vistas de atardeceres, escenas nocturnas, luces de neón, fuegos artificiales, etc.
| (Sombra) | Ajusta para un lugar sombreado.
| (Nublado) | Ajusta para un cielo nublado o lugar en sombra.
| (Incandescente) | Ajusta para lugares con lámparas incandescentes, o iluminación brillante, tales como en un estudio fotográfico.
| (Fluor.: blanco cálido) (Fluor.: blanco frío) (Fluor.: blanco diurno) (Fluor.: luz diurna) | [Fluor.: blanco cálido]: Ajusta para iluminación fluorescente blanca cálida. [Fluor.: blanco frío]: Ajusta para iluminación fluorescente blanca fría. [Fluor.: blanco diurno]: Ajusta para iluminación fluorescente blanca diurna. [Fluor.: luz diurna]: Ajusta para iluminación fluorescente diurna.
| (Flash) | Ajusta para las condiciones del flash.
| (Tem.col./filtro) | Ajusta la temperatura de color dependiendo de la fuente de luz. Logra el efecto de los filtros CC (Compensación de Color) para fotografía. Si pulsa , puede ajustar la temperatura de color utilizando /. Si pulsa otra vez, se visualizará la pantalla de ajuste fino.
| (Personalizado 1/2/3) | Fija el balance blanco a un ajuste dependiendo de la fuente de luz. Utilice este modo cuando [Bal.bla.autom.] y otros ajustes no ofrezcan colores precisos.
| (Ajustes persdos.) | Memoriza el color blanco básico que será utilizado en modo [Personalizado].

Efectos de las condiciones de iluminación
El color aparente del motivo se verá afectado por las condiciones de la iluminación.
Los tonos de color se ajustan automáticamente, pero puede ajustar los tonos de color manualmente utilizando la función Balance blanco.
Luz diurna (Blanca como Estándar)
Nuboso (Azulado)
Fluorescente (Teñido de verde)
Incandescente (Rojizo)

### Para capturar el color blanco básico en modo [Ajustes persdos.]

1. Fn (Balance blanco) [Ajustes persdos.]

1. Sujete la cámara de forma que el área blanca cubra totalmente el área AF ubicada en el centro, y después pulse el botón del disparador a fondo.

El obturador producirá un chasquido y se visualizarán los valores calibrados (Temperatura de color y filtro de color).

1. Seleccione un número de registro utilizando / de la rueda de control, después pulse .

El monitor volverá a la visualización de información de grabación a la vez que retiene el ajuste de balance blanco personalizado memorizado.

- El ajuste de balance blanco personalizado registrado utilizando esta operación será efectivo hasta que se registre un nuevo ajuste.

Notas

- El mensaje “Error balance blanco personal” indica que el valor está fuera del rango esperado. (Por ejemplo, cuando el flash es utilizado para un motivo de proximidad cercana o cuando hay un motivo de colores brillantes en el cuadro.) Si registra este valor, el indicador se volverá amarillo en la visualización de información de grabación. Puede tomar la imagen en este momento, pero se recomienda ajustar el balance blanco otra vez para obtener un valor de balance blanco más preciso.

- No mueva ni golpee la cámara mientras captura el color blanco básico.

- Si se utiliza el flash cuando se pulsa el botón del disparador, se registrará un balance blanco personalizado teniendo en cuenta la luz del flash. Tome imágenes con el flash en tomas posteriores.

Tema relacionado
Los elementos del menú de toma de imagen fija no están disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio