Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > DISP (Mostrar contenido)

## DISP (Mostrar contenido)

Visualización del histograma
Utilización de la pantalla de Quick Navi (Navegación rápida)

1. Pulse (Mostrar contenido) de la rueda de control, después seleccione el modo deseado.

- Los modos seleccionables se pueden ajustar utilizando MENU 2 [Botón DISP (monitor)] o [Botón DISP (visor)].

#### En modo de toma de imagen

Visualiz. gráfica | Muestra información básica sobre la toma. Muestra gráficamente la velocidad de obturación y el valor de abertura.
Mostrar toda info. | Muestra información sobre la grabación.
Sin información | No muestra información sobre la grabación.
Nivel | Visualiza una guía indicadora mostrando el ángulo de inclinación de la cámara hacia el lado izquierdo o derecho. Cuando la cámara está nivelada, la guía indicadora aparece en verde.
Histograma | Visualiza la distribución de luminancia gráficamente (histograma).
Para el visor | Apropiado para tomar con un visor (se vende por separado).

#### En modo de reproducción

Info. general | Muestra información sobre la grabación.
Histograma | Visualiza el histograma e información sobre la grabación.
Sin información | No muestra información sobre la grabación.

Visualización gráfica
La visualización gráfica muestra la velocidad de obturación y el valor de abertura gráficamente en la imagen, para que usted pueda entender el sistema de exposición fácilmente. La barra indicadora de la velocidad de obturación y la barra indicadora del valor de abertura muestran los valores actuales.
A: Velocidad de obturación
B: Valor de abertura

### Visualización del histograma

Un histograma es un gráfico que muestra el brillo de una imagen. La visualización del gráfico indica una imagen brillante cuando se inclina hacia el lado derecho (A), y una imagen oscura cuando se inclina hacia el lado izquierdo (B).

1. Pulse (Mostrar contenido) repetidamente en modo de toma para visualizar el histograma.

Notas

- El histograma también aparece cuando se reproduce una sola imagen, pero no se puede ajustar la exposición.

- El histograma no aparecerá cuando:

- Grabe/reproduzca películas

- Toma en modo [Barrido panorámico] o visionado de imágenes panorámicas

- En el histograma visualizado durante la toma de imagen y la reproducción podrá haber una gran diferencia cuando:

- Destelle el flash.

- La velocidad de obturación sea lenta o rápida.

- Es posible que el histograma no aparezca para imágenes grabadas utilizando otras cámaras.

### Utilización de la pantalla de Quick Navi (Navegación rápida)

Puede cambiar los ajustes directamente utilizando la pantalla de Quick Navi, que es apropiada cuando se utiliza un visor (se vende por separado).
Para más detalles sobre cómo colocar el visor, consulte el manual de instrucciones suministrado con el visor.

1. Seleccione MENU 2 [Botón DISP (monitor)].

1. Marque [Para el visor], después pulse el botón MENU.

1. Pulse (Mostrar contenido) de la rueda de control para ajustar el modo de pantalla a [Para el visor].

1. Pulse el botón Fn para cambiar a la pantalla de Quick Navi.

En modo [Modo automático] o [Selección escena]
En modo ////[Barrido panorámico]

1. Seleccione el elemento deseado utilizando /// de la rueda de control.

- Funciones disponibles en la pantalla de Quick Navi
  Modo automático/Selección escena/Tamaño de imagen/Calidad/Modo manejo/Modo flash/ Sonrisa/Detec. cara /Modo medición/Balance blanco/ DRO/HDR automát. /Estilo creativo/Efecto de foto/Encuad. auto. retrato/Compensac. flash/ISO/Relación de aspecto/Efecto piel suave/Área enf. auto.

1. Ajuste el elemento utilizando la rueda de control o el dial de control.

- Seleccione una opción utilizando la rueda de control y ajústela utilizando el dial de control.

- Pulse el centro de la rueda de control para abrir la pantalla de ajustes para el elemento seleccionado.

- Pulse el botón Fn otra vez para salir de Quick Navi.

Notas

- No se pueden cambiar los ajustes de los elementos que están agrisados.

- Cuando se utiliza [Estilo creativo], algunas de las tareas de configuración solamente se pueden realizar en la pantalla de ajustes.

Tema relacionado
Botón DISP (monitor)
Botón DISP (visor)
Volver al principio