Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Toma de imágenes fijas > Toma de imágenes fijas

## Toma de imágenes fijas

1. Ajuste el dial de modo a (Modo automático).

1. Sujete la cámara sin moverla como se muestra en la ilustración.

1. Pulse el botón del disparador hasta la mitad para enfocar.

Cuando la imagen está enfocada, suena un pitido y se ilumina el indicador ().
Indicador de enfoque
se ilumina: La imagen está enfocada.
parpadea: El enfoque ha fallado.

- La distancia de toma de imagen más corta es de aproximadamente 0,3 m (desde el sensor de imagen)

- Cuando se gira el anillo de cambio a macro hasta “0,2m-0,35m” la cámara se pone en modo macro. La distancia de toma de imagen más corta es de entre aproximadamente 0,2 m y 0,35 m El modo macro es apropiado para tomar primeros planos de motivos tales como flores y alimentos.

1. Pulse el botón del disparador a fondo.

Si quiere tomar una imagen fija de un motivo que es difícil de enfocar

- Cuando la cámara no pueda enfocar automáticamente, el indicador del enfoque parpadeará y el pitido no sonará. Recomponga la toma o bien cambie el ajuste del enfoque. [Detalles]

- Es posible que sea difícil enfocar en las situaciones siguientes:

- Esté oscuro y el motivo esté distante.

- El contraste entre el motivo y el fondo sea escaso.

- El motivo sea visto a través de un cristal.

- El motivo esté moviéndose rápidamente.

- Haya luz reflectante o superficies brillantes.

- El motivo tenga luz de fondo o haya una luz intermitente.

Tema relacionado
Visionado de imágenes fijas
Tamaño de imagen
Volver al principio