Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvien kuvaaminen > Valokuvien kuvaaminen

## Valokuvien kuvaaminen

1. Aseta tilapyörä asentoon (Automaattinen tila).

1. Pidä kamera paikallaan kuvan mukaisesti.

1. Tarkenna painamalla suljinpainike puoliväliin.

Kun kuva on tarkennettu, kuuluu äänimerkki ja merkkivalo () syttyy.
Tarkennuksen merkkivalo
syttyy: Kuva on tarkennettu.
vilkkuu: Tarkennus epäonnistui.

- Lyhin kuvausetäisyys on noin 0,3 m (kuva-anturista).

- Kun makron vaihtorengas käännetään asentoon 0,2m-0,35m, kamera asetetaan makrotilaan. Lyhin kuvausetäisyys on noin 0,2 m – 0,35 m. Makrotila sopii lähikuvien ottamiseen lähellä olevista kohteista, kuten kukista tai ruoasta.

1. Paina suljinpainike pohjaan asti.

Jos otat kuvaa kohteesta, johon on vaikea tarkentaa

- Jos kamera ei voi tarkentaa automaattisesti, tarkennuksen ilmaisin vilkkuu eikä äänimerkkiä kuulu. Sommittele kuva uudelleen tai muuta tarkennusasetusta. [Tietoja]

- Tarkentaminen voi olla vaikeaa seuraavissa tilanteissa:

- On pimeää ja kohde on kaukana.

- Kohteen ja taustan välinen kontrasti on heikko.

- Kohde näkyy lasin läpi.

- Kohde liikkuu nopeasti.

- Kohteessa on heijastavaa valoa tai kiiltäviä pintoja.

- Kohde on taustavalaistu tai kuvassa on vilkkuva valo.

Liittyvä aihe
Valokuvien katseleminen
Kuvakoko
Takaisin ylös