Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Toiminnot, joita voidaan valita Fn-painikkeella > Kuvakoko

## Kuvakoko

[Kuvakoko] määrää tallennettavan kuvatiedoston koon, kun kuva otetaan.
Mitä suurempi kuvakoko, sitä enemmän yksityiskohtia toistetaan, kun kuva tulostetaan suurelle paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa. Toiminto on käytettävissä Fn-painikkeella vain Quick Navia käytettäessä.

1. Fn [Kuvakoko] haluttu koko

#### Kun [Kuvasuhde] -asetuksena on [3:2]

| Kuvakoko | Käyttöohjeita
| L: 24M | 6000 × 4000 pikseliä | Kuvaa korkeimmalla kuvanlaadulla.
| M: 10M | 3936 × 2624 pikseliä | Tulosteet A3+-kokoon asti
| S: 4.6M | 2640 × 1760 pikseliä | Tulosteet A5-kokoon asti

#### Kun [Kuvasuhde] -asetuksena on [16:9]

| Kuvakoko | Käyttöohjeita
| L: 20M | 6000 × 3376 pikseliä | Katselu teräväpiirtotelevisiossa
| M: 8.7M | 3936 × 2216 pikseliä
| S: 3.9M | 2640 × 1488 pikseliä

Huomautuksia

- Kun [Laatu]-asetukseksi on valittu [RAW], [Kuvakoko] vastaa asetusta L. Kuvakokoa ei näytetä näytössä.

- Jos tulostetaan [16:9]-kuvasuhteella tallennettuja valokuvia, reunat voivat leikkautua pois.

Liittyvä aihe
Kuvasuhde
Kuvakoko
Takaisin ylös