Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Käyttö tietokoneen kanssa > Levyn luonti videoista > Videolevyn luontimenetelmän valinta

## Videolevyn luontimenetelmän valinta

Kunkin levytyypin ominaisuudet
Levyn luominen muulla laitteella kuin tietokone
Voit luoda levyn tällä kameralla tallennetuista AVCHD-videoista.
Laitteet, jotka voivat toistaa videoita, vaihtelevat levytyypin mukaan. Valitse soittimelle sopiva levytyyppi.
Jos haluat lisätietoja levyn luomisesta PlayMemories Home -ohjelmiston avulla, katso PlayMemories Home Help Guide.
Jos haluat tuoda videoita tietokoneeseen, katso ”Kuvien tuominen tietokoneeseen” [Tietoja].

Levytyyppi/tarkoitus | Tallennettavan videon laatu | Soitin
PS | FX | FH
Kuvien tallentaminen teräväpiirtoisella (HD) kuvanlaadulla |  |  |  | Blu-ray-soittimet (Sony Blu-ray -soitin, PlayStation 3 tms.)
Kuvien tallentaminen teräväpiirtoisella (HD) kuvanlaadulla (AVCHD-levy) | * | * |  | AVCHD-muodon toistolaitteet (Sony Blu-ray -soitin, PlayStation 3 tms.)
Kuvien tallentaminen normaalilla (STD) kuvanlaadulla | * | * | * | Tavalliset DVD-toistolaitteet (DVD-soitin, tietokoneet, joilla voidaan toistaa DVD-levyjä jne.)

* Kun levyjä luodaan PlayMemories Home -ohjelmistolla, voit tallentaa videoita heikommalla kuvanlaadulla, jos muunnat ne.

### Kunkin levytyypin ominaisuudet

Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu | Blu-ray-levyn avulla voidaan tallentaa pidempikestoisia teräväpiirtoisia (HD) videoita kuin DVD-levyille.
Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu (AVCHD-levy) | Teräväpiirtoisia (HD) videoita voidaan tallentaa DVD-tallennusvälineille, kuten DVD-R-levyille, ja tuloksena on teräväpiirtoinen (HD) levy. Teräväpiirtoinen (HD) levy voidaan toistaa AVCHD-muodon toistolaitteissa, kuten Sony Blu-ray -levysoitin ja PlayStation 3. Levyä ei voi toistaa tavallisissa DVD-soittimissa.
Normaalilaatuinen (STD) kuvanlaatu | Teräväpiirtoisista (HD) videoista normaalilaatuisiksi (STD) videoiksi muunnetut videot voidaan tallentaa DVD-tallennusvälineille, kuten DVD-R-levyillä, ja tuloksena on normaalilaatuinen (STD) levy.

Levytyypit, joita voidaan käyttää PlayMemories Home -ohjelmiston kanssa
Seuraavia 12 cm:n levyjä voidaan käyttää PlayMemories Home -ohjelmiston kanssa. Lisätietoja Blu-ray-levyistä on kohdassa ”Blu-ray-levyjen luominen”. [Tietoja]
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Ei voida kirjoittaa uudelleen.
DVD-RW / DVD+RW: Voidaan uudelleenkirjoittaa ja käyttää uudelleen.

- Pidä aina PlayStation 3 ajan tasalla käyttämällä uusinta PlayStation 3 -järjestelmäohjelmistoa.

- PlayStation 3 ei välttämättä ole saatavana eräissä maissa/eräillä alueilla.

### Levyn luominen muulla laitteella kuin tietokone

Voit luoda levyjä myös käyttämällä Blu-ray-tallenninta tms. Luotavien levyjen tyyppi vaihtelee käytettävän laitteen mukaan.

Laitteet | Levytyyppi
Luo Blu-ray-levyn tai normaalilaatuisen (STD) levyn käyttämällä Blu-ray-tallenninta. | Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu | Normaalilaatuinen (STD) kuvanlaatu
Luo normaalitarkkuuksisen (STD) levyn käyttämällä esimerkiksi HDD-tallenninta. | Normaalilaatuinen (STD) kuvanlaatu

Huomautuksia

- Kun luodaan AVCHD-levyjä videoista, jotka on tallennettu muodossa [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], luominen kestää jonkin aikaa, sillä kuvanlaatu täytyy muuntaa. Jos haluat tallentaa [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] -videoita ilman kuvanlaadun muuntamista, käytä Blu-ray-levyjä.

- Jos haluat luoda Blu-ray-levyn [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] -muodossa tallennetuista videoista, sinun täytyy käyttää AVCHD-muodon Ver. 2.0 kanssa yhteensopivaa laitetta. Luotu Blu-ray-levy voidaan toistaa vain AVCHD-muodon Ver. 2.0 kanssa yhteensopivalla laitteella.

- Lisätietoja levyn luonnista on käytettävän laitteen käyttöohjeissa.

Takaisin ylös