Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > Valokuvausvalikko > Kuvakoko

## Kuvakoko

[Kuvakoko] määrää tallennettavan kuvatiedoston koon, kun kuva otetaan.
Mitä suurempi kuvakoko, sitä enemmän yksityiskohtia toistetaan, kun kuva tulostetaan suurelle paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa.

1. MENU 1 [Kuvakoko] haluttu koko

#### Kun [Kuvasuhde] -asetuksena on [3:2]

| Kuvakoko | Käyttöohjeita
| L: 24M | 6000 × 4000 pikseliä | Kuvaa korkeimmalla kuvanlaadulla.
| M: 10M | 3936 × 2624 pikseliä | Tulosteet A3+-kokoon asti
| S: 4.6M | 2640 × 1760 pikseliä | Tulosteet A5-kokoon asti

#### Kun [Kuvasuhde] -asetuksena on [16:9]

| Kuvakoko | Käyttöohjeita
| L: 20M | 6000 × 3376 pikseliä | Katselu teräväpiirtotelevisiossa
| M: 8.7M | 3936 × 2216 pikseliä
| S: 3.9M | 2640 × 1488 pikseliä

Huomautuksia

- Kun [Laatu]-asetukseksi on valittu [RAW], [Kuvakoko] vastaa asetusta L. Kuvakokoa ei näytetä näytössä.

- Jos tulostetaan [16:9]-kuvasuhteella tallennettuja valokuvia, reunat voivat leikkautua pois.

Liittyvä aihe
Kuvasuhde
Takaisin ylös