Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Toiminnot, joita voidaan valita Fn-painikkeella > Salaman tila

## Salaman tila

Asettaa salaman asetukset.

1. Fn (Salaman tila) haluamasi tila

| (Salama pois) | Salama ei toimi.
| (Automaattisalama) | Salama toimii automaattisesti, kun kuvataan pimeässä tai vastavaloon.
| (Täytesalama) | Salama toimii aina.
| (Hidas täsmäys) | Salama toimii aina. Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta salaman ulottumattomissa oleva tausta tulisi selvästi näkyviin.
| (Takasalamatäs.) | Salama toimii ennen valotuksen valmistusta aina, kun suljin laukaistaan. Takasalamatäsmäyksen avulla voit ottaa luonnollisen kuvan liikkuvan kohteen, kuten liikkuvan auton tai kävelevän henkilön, jäljestä.
| (Langaton) | Kun käytetään langatonta salamaa (myydään erikseen), salama antaa kohteelle enemmän varjoa ja paremman stereoskooppisen vaikutelman kuin kiinnitettäessä salama kameraan.

1. Liu'uta (salaman ponnautus) -kytkintä.

Salama ponnahtaa ylös.

- Salama ei toimi, jos sitä ei ole nostettu.

Jos salamavalon kanssa kuvatuissa valokuvissa näkyy valkoisia pyöreitä pilkkuja
Tällaisia pisteitä aiheuttavat objektiivin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly yms.). Kameran salamavalo korostaa niitä, ja ne näkyvät valkoisina pyöreinä laikkuina.
Valkoisten pyöreiden pisteiden vähentäminen

- Valaise huone ja kuvaa kohde ilman salamaa.

Huomautuksia

- Salama välähtää kaksi kertaa. Ensimmäinen salama säätää valon määrää.

- Salaman latauksen aikana vilkkuu. Salamakuvake syttyy, kun lataus on valmis.

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Valokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös