Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvien kuvaaminen > Zoomaus (valokuvat)

## Zoomaus (valokuvat)

Käytettävissä oleva zoomaus
Zoomauskerroin
Suurenna kuvia kuvauksen aikana.

1. Aseta kamera kuvaustilaan.

1. MENU 3 [C-painikkeen toiminto] [Älykäs telejatke/Zoom]

1. MENU 3 [Älykäs telejatke/Zoom] [Zoom]

1. MENU 2 [Zoomaus selk. kuv.] haluttu tila

1. Paina C (Mukautus) -painiketta.

1. Säädä kuvakokoa valitsemalla säädinpyörästä /.

- Voit säätää kuvakokoa suuremmin portain painamalla /.

1. Palaa kuvausnäyttöön painamalla säädinpyörästä ja ota sitten kuva painamalla suljinpainiketta.

### Käytettävissä oleva zoomaus

Kamera saavuttaa suuren zoomauskertoimen yhdistämällä zoomausmenetelmiä. Näytön kuvake ja zoomauspalkki vaihtuvat käytettävän zoomin mukaan.
Zoomausalue
A: () Zoomaa alkuperäisellä kuvanlaadulla
Kun [Kuvakoko]-asetuksena on muu kuin [L], voit ottaa kuvia alkuperäisen kuvanlaadun heikentymättä rajaamalla kuvia.
B: () [Zoomaus selk. kuv.]
Zoomaa lähes alkuperäisellä kuvanlaadulla [Tietoja]
C: () [Digitaalizoomaus]
Huonompi kuin alkuperäinen kuvanlaatu [Tietoja]

| Käyttö | Asetukset
A | Kuvien zoomaus ilman laadun huonontumista | [Kuvakoko]: Muu kuin [L] [Zoomaus selk. kuv.]: [Ei käytössä] [Digitaalizoomaus]: [Ei käytössä]
B | Terävien kuvien ottaminen käyttämällä [Zoomaus selk. kuv.] -toimintoa (lähes alkuperäinen kuvanlaatu) | [Zoomaus selk. kuv.]: [Käytössä] [Digitaalizoomaus]: [Ei käytössä]
C | Zoomaus maksimizoomaus- alueelle | [Zoomaus selk. kuv.]: [Käytössä] [Digitaalizoomaus]: [Käytössä] [Zoomaus selk. kuv.] ei välttämättä ole käytettävissä kaikkien asetusten kanssa. [Tietoja]

### Zoomauskerroin

Tuetut zoomauskertoimet vaihtelevat asetusten tai kuvakoon mukaan. Alla olevassa taulukossa on zoomauskertoimien yhteenveto, kun [Zoomaus selk. kuv.]- ja [Digitaalizoomaus] -asetuksiksi on valittu [Käytössä] ja [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu [3:2].

Kuvakoko | Käyttö
A: Zoomaa alueen mukaan ilman huononemista | B: Zoomaa asetuksella [Zoomaus selk. kuv.] [Käytössä] | C: Zoomaa suurimmalla zoomauskertoimella*
L: 24M | – | 2× | 4×
M: 10M | 1.5× | 3× | 6.1×
S: 4.6M | 2.3× | 4.5× | 9.1×

* Maksimi zoomauskerroin on kokonaiszoomaussuurennus, joka voidaan saavuttaa käytettäessä zoomauskerrointa ilman laadun huonontumista, [Zoomaus selk. kuv.] ja [Digitaalizoomaus] yhdessä. Maksimi zoomauskerroin vaihtelee asetusten mukaan.
Huomautuksia

- [Zoomaus selk. kuv.] -oletusasetus on [Ei käytössä]. [Tietoja]

- [Digitaalizoomaus] -oletusasetus on [Ei käytössä]. Valitse [Digitaalizoomaus]-asetukseksi [Käytössä], kun haluat suurentaa kuvia laadun huonontuessa. [Tietoja]

- [Kuvakoko] -oletusasetus on [L]. Jos haluat muuttaa zoomauskerrointa, muuta [Kuvakoko] -asetusta. [Tietoja]

- Zoomaustoiminnot eivät ole käytettävissä, kun kuvataan seuraavissa tilanteissa:

- [Pyyhkäisypanor.] -tilassa

- Kun Hymysuljin-toiminto on käytössä

- Kun [Laatu]-asetukseksi on valittu [RAW] tai [RAW ja JPEG]

- Kasvontunnistustoiminto ei toimi, kun zoomaustoimintoja käytetään.

Takaisin ylös