Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Ennen käyttöä > Osien nimet ja näytössä näkyvin kuvakkeiden luettelo > Osien nimet

## Osien nimet

Etupuoli
Takapuoli/sivut
Yläpuoli
Pohja

### Etupuoli

1. Olkahihnan koukut

1. AF-apuvalo/itselaukaisimen valo

1. Vastavalosuojaindeksi

1. Objektiivi

1. Aukkorengas

1. Aukon indeksi/makron vaihtoindeksi

1. Makron vaihtorengas

1. Tarkennuksen tilapyörä

1. Tarkennusrengas

### Takapuoli/sivut

1. (salaman ponnautus) -kytkin

1. Valoanturi

1. Latauksen merkkivalo

1. Micro USB -liitin

1. HDMI-mikroliitin

1. (mikrofoni) -pistoke

- Kun kytketään ulkoinen mikrofoni, kamera vaihtaa sisäisestä mikrofonista ulkoiseen mikrofoniin. Jos ulkoinen mikrofoni tarvitsee virtaa ulkoisesta virtalähteestä, kamera syöttää virtaa mikrofonille.

1. Nestekidenäyttö

1. (Toisto) -painike

1. Säätöpainike

1. MOVIE (Video) -painike

1. Kuvattaessa: AEL(AE-lukitus) -painike
   Katseltaessa: (Suurenna) -painike

1. Kuvattaessa: Fn (Toiminto) -painike
   Katseltaessa: (Kuvahakemisto) -painike

1. Säädinpyörä

1. (Poista) -painike

1. MENU-painike

### Yläpuoli

1. Suljinpainike

1. Valotuksen korjauspainike

1. C (Mukautus) -painike

1. Virtakytkin

1. Tilapyörä

1. Moniliitäntäkenkä*1

- Eräät varusteet eivät välttämättä mene kokonaan pohjaan vaan ulkonevat taaksepäin moniliitäntäkengästä. Jos varuste kuitenkin saavuttaa kengän etureunan, liitäntä on suoritettu.

1. Kuva-anturin sijaintimerkki

1. Salama*2

1. Mikrofoni*3

*1 Lisätietoja moniliitäntäkengän kanssa yhteensopivista lisälaitteista on saatavana Sonyn web-sivustosta, Sony-jälleenmyyjältä tai paikallisesta valtuutetusta Sony-huollosta. Lisäksi voit käyttää lisälaitekengän kanssa yhteensopivia varusteita. Toimintaa muiden valmistajien varusteiden kanssa ei taata.
Kameran etsintoiminnot ovat käytettävissä vain, kun käytetään FDA-EV1MK-etsinvarustetta (myydään erikseen).
*2 Kun haluat nostaa salaman, tarkista ensin, että et estä salamaa sormilla tai muilla esineillä. Työnnä sitten (salaman ponnautus) -kytkintä. Kun salamaa ei käytetä, paina se sormella takaisin paikalleen. Varo salamaa sulkiessasi, etteivät sormesi jää puristuksiin.
*3 Älä peitä tätä osaa videotallennuksen aikana. Muuten seurauksena voi olla kohinaa tai alhaisempi äänenvoimakkuus.

### Pohja

1. Akkulokero

1. Muistikorttipaikka

1. Käytön merkkivalo

1. Lukitusvipu

1. Kaiutin

1. Jalustan istukan reikä

1. Akun/muistikortin kansi

Takaisin ylös