Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Toiminnot, joita voidaan valita Fn-painikkeella > Kuvanottotapa

## Kuvanottotapa

Voit asettaa kuvanottotavan, kuten jatkuva, itselaukaisin tai haarukointikuvaus.

1. Fn (Kuvanottotapa) haluamasi tila

- Tee yksityiskohtaiset asetukset valitsemalla /, jos valitulla tilalla on tällaisia vaihtoehtoja.

| (Kertakuvaus) | Kamera ottaa yhden kuvan käyttämättä itselaukaisinta.
| (Jatkuva kuvaus) | Kamera ottaa jatkuvia kuvia, kun suljinpainike pidetään painettuna.
| (Nopea sarjakuv.) | Ottaa jatkuvasti kuvia nopeasti, kun suljinpainike pidetään painettuna. Ensimmäisen otoksen tarkennusasetusta käytetään seuraaviin otoksiin.
| (Itselaukaisin) | Asettaa itselaukaisimen 10 tai 2 sekunnin viiveen. Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu ja kuuluu äänimerkki, kunnes suljin toimii. Peruuta painamalla suljinpainike pohjaan.
| (Haarukka: sarja) | Ottaa määritetyn määrän kuvia, joista jokaisella on eri kirkkausaste. Voit asettaa haarukointipoikkeaman arvon (portaat).
| (Yks. haarukka) | Ottaa otos kerrallaan määritetyn määrän kuvia, joista jokaisella on eri kirkkausaste. Voit asettaa haarukointipoikkeaman arvon (portaat).
| (WB-haarukka) | Ottaa kolme kuvaa, joilla jokaisella on erilainen kirkkaus valittujen valkotasapainon, värilämpötilan ja värisuodattimen asetusten mukaan. Voit valita haarukointipoikkeaman arvoksi (portaiksi) [Lo] tai [Hi].
| (DRO-haarukka) | Ottaa kolme kuvaa, joista jokaisella on eri D-alueen optimointi -aste. Voit valita haarukointipoikkeaman arvoksi (portaiksi) [Lo] tai [Hi].

Vihjeitä epäterävyyden välttämiseksi
Jos kätesi tai kehosi liikkuu, kun pitelet kameraa ja painat suljinpainiketta, kamera tärisee.
Kameran tärinää esiintyy usein vähäisessä valossa tai hitailla suljinnopeuksilla kuvattaessa, kuten esimerkiksi (Yömuotokuva)- tai (Yövalotus) -tilassa.
Kameran tärinän vähentämiseksi aseta itselaukaisimeen 2 sekunnin viive ja tue käsivarret kylkiäsi vasten suljinpainikkeen painamisen jälkeen.
Huomautuksia

- Kun [Kuvanottotapa]-asetuksena on [Haarukka: sarja], [Salaman tila]-asetuksena on [Salama pois].

- Kun akun lataus on heikko tai muistikortti on täynnä, sarjakuvaus pysähtyy.

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Valokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös