Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > DISP (Näytä sisältö)

## DISP (Näytä sisältö)

Histogrammin näyttäminen
Quick Navi -näytön käyttäminen

1. Paina säädinpyörässä (Näytä sisältö) ja valitse sitten haluamasi tila.

- Valittavissa olevia tiloja voidaan asettaa käyttämällä MENU 2 [DISP-painike (Näyttö)] tai [DISP-painike (Etsin)].

#### Kuvaustilassa

Graaf. näyttö | Näyttää peruskuvaustiedot. Näyttää graafisesti valotusajan ja aukon arvon.
Näytä kaikki tiedot. | Näyttää tallennustiedot.
Ei näyttötietoja | Ei näytä tallennustietoja.
Taso | Näyttää ilmaisinoppaan, joka osoittaa kameran kallistuskulman vasemmalle tai oikealle. Jos kamera on vaakasuorassa, ilmaisin näkyy vihreänä.
Histogrammi | Näyttää luminenssijakauman graafisesti (histogrammi).
Etsin | Sopii kuvaukseen etsimen (myydään erikseen) kanssa.

#### Toistotilassa

Näytä tiedot | Näyttää tallennustiedot.
Histogrammi | Näyttää histogrammin ja tallennustiedot.
Ei näyttötietoja | Ei näytä tallennustietoja.

Graafinen näyttö
Graafinen näyttö näyttää valotusajan ja aukon arvon graafisesti kuvassa, jotta ymmärrät helposti valotusjärjestelmän. Valotusajan ilmaisinpalkki ja aukon arvon ilmaisinpalkki näyttävät nykyiset arvot.
A: Valotusaika
B: Aukon arvo

### Histogrammin näyttäminen

Histogrammi on kuvan kirkkauden näyttävä kaaviokuva. Oikealle painottuva (A) histogrammi tarkoittaa kirkasta kuvaa ja vasemmalle painottuva histogrammi (B) tummaa kuvaa.

1. Tuo histogrammi esiin painelemalla kuvaustilassa (Näytä sisältö).

Huomautuksia

- Histogrammi tulee näkyviin myös yksittäistä kuvaa näytettäessä, mutta et voi säätää valotusta.

- Histogrammi ei tule näkyviin, kun:

- Tallennetaan/toistetaan videoita

- Kuvataan [Pyyhkäisypanor.]-tilassa tai katsellaan panoraamakuvia

- Kuvauksen aikainen ja toiston aikainen histogrammi voivat erota huomattavasti toisistaan seuraavissa tilanteissa:

- Salama välähtää.

- Suljinnopeus on hidas tai nopea.

- Histogrammi ei ehkä näy muilla kameroilla otetuille kuville.

### Quick Navi -näytön käyttäminen

Voit muuttaa asetuksia suoraan käyttämällä Quick Navi -näyttöä, mikä on kätevää etsintä (myydään erikseen) käytettäessä.
Lisätietoja etsimen kiinnittämisestä on sen mukana tulleissa käyttöohjeissa.

1. Valitse MENU 2 [DISP-painike (Näyttö)].

1. Tarkista [Etsin] ja paina sitten MENU-painiketta.

1. Aseta näyttötilaksi [Etsin] painamalla säädinpyörässä (Näytä sisältö).

1. Siirry Quick Navi -näyttöön painamalla Fn-painiketta.

[Automaattinen tila]- tai [Valotusohjelma]-tilassa
////[Pyyhkäisypanor.] -tilassa

1. Valitse haluamasi kohde painamalla säädinpyörässä ///.

- Quick Navi -näytössä käytettävissä olevat toiminnot
  Automaattinen tila/Valotusohjelma/Kuvakoko/Laatu/Kuvanottotapa/Salaman tila/ Hymyn/Kasvontunn. /Mittausmuoto/Valkotasapaino/ DRO/Autom. HDR /Luova asetus/Kuvatehoste/Autom. muot. rajaus/Salamakorjaus/ISO/Kuvasuhde/Pehmeä iho -tehoste/Autom.tark.alue

1. Aseta kohde käyttämällä säädinpyörää tai säätöpainiketta.

- Valitse vaihtoehto säädinpyörällä ja säädä sitä säätöpainikkeella.

- Avaa valitun kohteen asetusnäyttö painamalla säädinpyörän keskiosaa.

- Lopeta Quick Navi painamalla Fn-painiketta uudelleen.

Huomautuksia

- Harmaina näkyvien kohteiden asetuksia ei voi muuttaa.

- [Luova asetus] -ominaisuutta käytettäessä eräät asetustehtävät voidaan suorittaa vain asetusnäytössä.

Liittyvä aihe
DISP-painike (Näyttö)
DISP-painike (Etsin)
Takaisin ylös