Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > Valokuvausvalikko > AF-valaisin

## AF-valaisin

AF-apuvalon avulla on helpompi tarkentaa pimeässä ympäristössä olevaan kohteeseen.
AF-apuvalo lähettää punaista valoa, minkä ansiosta kamera pystyy tarkentamaan helpommin, kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kunnes tarkennus lukittuu.
Esiin tulee -ilmaisin.

1. MENU 2 [AF-valaisin] haluttu tila

| Automaattinen | Valitsee, käytetäänkö AF-valaisinta.
| Ei käytössä

Huomautuksia

- Tarkennus saadaan aikaan, jos AF-apuvalon valo saavuttaa kohteen, vaikka valo olisi hieman sivussa kohteen keskikohdasta.

- [AF-valaisin]-toimintoa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:

- Videotilassa

- [Pyyhkäisypanor.] -tilassa

- Kun [Valotusohjelma]-kohdassa on valittu tilaksi (Maisema), (Yövalotus) tai (Urheilu)

- Kun tarkennuksen tilapyörällä valitaan DMF (Suora m.tark.)

- Kun Hymysuljin-toiminto on käytössä

- Kun käytetään AF-apuvaloa, käytössä ei ole normaali AF-etäisyysmittarin ruutu vaan uusi pisteviivoina näkyvä AF-etäisyysmittarin ruutu. Tällöin AF antaa etusijan ruudun keskikohdan lähellä oleville kohteille.

- AF-apuvalo lähettää erittäin kirkasta valoa. Älä katso suoraan AF-apuvaloon lähietäisyydeltä, vaikka se ei olekaan vaarallista.

Takaisin ylös