Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset > Ilmoitukset

## Ilmoitukset

Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee näkyviin, noudata ohjeita.
Aseta alue/päivämäärä/aika.

- Aseta alue, päivämäärä ja aika. Jos kameraa ei ole käytetty pitkään aikaan, lataa sisäinen ladattava akku. [Tietoja]

Muistikorttia ei voi käyttää. Alustetaanko se?

- Muistikortti on alustettu tietokoneessa, ja tiedostomuotoa on muokattu.
  Valitse [Syötä] ja alusta sitten muistikortti. Voit taas käyttää muistikorttia. Kaikki muistikortilla aiemmin olleet tiedot kuitenkin poistetaan. Alustamiseen voi kulua jonkin aikaa.
  Jos ilmoitus tulee uudelleen näkyviin alustamisen jälkeen, käytä toista muistikorttia.

Muistikorttivirhe

- Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa. [Tietoja]

- Alustus epäonnistui. Alusta muistikortti uudelleen. [Tietoja]

Aseta muistikortti uudelleen.

- Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa. [Tietoja]

- Muistikortti on vaurioitunut.

- Muistikortin liitinosa on likainen.

Muistikortti on lukittu.

- Käytät muistikorttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon.

Käsittelee...

- Kun pitkän valotuksen kohinanvaimennus tai korkea ISO-kohinanvaimennus on käynnissä, käsittely kestää yhtä pitkään kuin suljin oli auki. Tänä aikana ei voi kuvata.

Ei voi näyttää.

- Muilla kameroilla tallennettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia ei ehkä voi näyttää.

Ei voi tulostaa.

- Yritit lisätä RAW-kuviin DPOF-merkin.

Kamera ylikuumenee. Anna sen jäähtyä.

- Kamera on kuumentunut, koska sillä on otettu kuvia yhtäjaksoisesti.
  Katkaise virta. Anna kameran jäähtyä ja odota, kunnes se on taas kuvausvalmis.

- Koska olet tallentanut pitkän aikaa, lämpötila kameran sisällä on noussut liian korkeaksi. Lopeta tallennus.

Tallennus ei ole käytettävissä tässä videomuodossa.

- Valitse [Tiedostomuoto]-asetukseksi [MP4].

- Kuvien määrä ylittää kameran tietokantatiedoston päivämääränhallinnan kapasiteetin.

- Tietokantatiedostoon ei voi rekisteröidä. Tuo kaikki kuvat tietokoneeseen käyttämällä PlayMemories Home -ohjelmistoa ja palauta muistikortti.

Kameravirhe. Katkaise virta ja kytke se sitten uudelleen.
Järjestelmävirhe

- Irrota akku ja aseta se takaisin. Jos viesti tulee näkyviin usein, ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.

Kuvatietokantatiedoston virhe. Palautetaanko?

- AVCHD-videoita ei voi tallentaa tai toistaa, koska kuvatietokantatiedosto on vioittunut. Palauta tiedot noudattamalla näyttöön tulevia kopiointiohjeita.

Ei voi suurentaa.
Kuvaa ei voi kääntää.

- Muilla kameroilla tallennettuja kuvia ei välttämättä voi suurentaa tai pyörittää.

Ei voi luoda lisää kansioita.

- Kansio, jonka nimen alussa on ”999”, on jo olemassa muistikortissa. Et voi luoda yhtään kansiota, jos näin on.

(vilkkuu)

- Kun makron vaihtoindeksi on 0,3m- (normaali kuvaustila) – 0,2m-0,35m (makrotila), -kuvake vilkkuu. Käännä makron vaihtorengasta ja aseta makron vaihtoindeksi haluamaasi tilaan.

Takaisin ylös