Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa

## Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa

Kuvaustavoissa käytettävissä olevat toiminnot
[Valotusohjelma]-tilassa käytettävissä olevat toiminnot
Alla olevassa taulukossa tarkistusmerkki osoittaa toimintoa, jota voidaan muuttaa, ja — osoittaa toimintoa, jota ei voi muuttaa. Kohtien [Salaman tila] ja [Kuvanottotapa] alla olevat kuvakkeet osoittavat käytettävissä olevat tilat.
Kun alla olevat kuvaustilat on tallennettu ja palautettu valitsemalla tilakytkimellä 1/2/3, ehdot asetusten muuttamiseen pysyvät samoina kuin alla olevassa taulukossa.

### Kuvaustavoissa käytettävissä olevat toiminnot

| Salaman tila | Hymyn/ Kasvon-tunn. | Seuranta-tarkennus | Kuvanotto-tapa | Valotuksen korjaus
(Älykäs automaatti)/ (Paras automaattisäätö) |  |  |  |  | —
(Ohjelmoitava) | *1 |  |  |  |
(Aukko etusijalla) | *1 |  |  |  |
(Suljinaika etusijalla) | *1 |  |  |  |
(Käsivalotus) | *1 |  |  |  | —
(Video) |  | *2 |  |  | *3
(Pyyhkäisypanor.) |  | — | — |  |

*1 Sisäistä salamaa ei voi käyttää kuvattaessa langattoman salaman kanssa.
*2 Hymysuljinta ei voi valita.
*3 Valotusarvoksi voidaan valita –2,0EV – +2,0EV.

### [Valotusohjelma]-tilassa käytettävissä olevat toiminnot

| Salaman tila | Hymyn/ Kasvon-tunn. | Seuranta-tarkennus | Kuvanotto-tapa | Valotuksen korjaus
(Muotokuva) |  |  |  |  | —
(Urheilu) |  |  |  |  | —
(Maisema) |  |  |  |  | —
(Auringonlasku) |  |  |  |  | —
(Yövalotus) |  |  |  |  | —
(Hämärässä ilman jalustaa) |  | * | — |  | —
(Yömuotokuva) |  |  |  |  | —

* Hymysuljinta ei voi valita.
Takaisin ylös