Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Fonctions pouvant être sélectionnées avec la touche Fn > Bal. des blancs

## Bal. des blancs

Pour capturer la couleur blanche de base en mode [Réglage personnel]
Permet de régler les tonalités de couleur en fonction des conditions d’éclairage ambiantes. Utilisez cette fonction si les couleurs d’une image manquent de naturel.

1. Fn (Bal. des blancs) mode souhaité

- À l’exception du mode [Temp./Filtre C.], les modes [Bal. des blancs] vous permettent de régler les tonalités de couleur à votre convenance. Sur la molette de commande, appuyez sur pour afficher l’écran de réglage. Appuyez ensuite sur /// pour régler les tonalités.

- La tonalité des couleurs peut être réglée avec une grande précision grâce à des micro-réglages en direction du vert (G), du magenta (M), du bleu (B) et de l’ambre (A).

| (Bal.blancs auto) | Permet de régler automatiquement la balance des blancs pour obtenir des couleurs naturelles.
| (Lumière jour) | Effectue un réglage correspondant aux conditions extérieures par beau temps, à des vues en soirée, des scènes nocturnes, des enseignes lumineuses, des feux d’artifice, etc.
| (Ombre) | Effectue un réglage adaptés aux endroits ombragés.
| (Nuageux) | Effectue un réglage pour un ciel nuageux ou un endroit ombragé.
| (Incandescent) | Effectue un réglage pour des lieux éclairés par des lampes incandescentes ou très éclairés, comme dans un studio de photographie.
| (Fluor. : Blanc chaud) (Fluor. : Blanc froid) (Fluor. : Blanc neutre) (Fluor. : Lumière jour) | [Fluor. : Blanc chaud] : Effectue un réglage adapté aux éclairages fluorescents blancs chauds. [Fluor. : Blanc froid] : Effectue un réglage adapté aux éclairages fluorescents blancs froids. [Fluor. : Blanc neutre] : Effectue un réglage pour un éclairage blanc fluorescent de jour. [Fluor. : Lumière jour] : Effectue un réglage adapté aux éclairages fluorescents lumière du jour.
| (Flash) | Effectue un réglage adapté à l’utilisation du flash.
| (Temp./Filtre C.) | Effectue un réglage de la température des couleurs en fonction de la source lumineuse qui éclaire la scène. Ce mode permet d’obtenir un effet similaire à celui des filtres CC (filtres compensateurs de couleur). Appuyez sur pour définir la température des couleurs via /. Appuyez de nouveau sur pour afficher l’écran qui vous permet de procéder à des micro-réglages.
| (Personnalisée 1/2/3) | Effectue un réglage de la balance des blancs en fonction de la source lumineuse qui éclaire la scène. Utilisez ce mode lorsque [Bal.blancs auto] et les autres réglages ne vous permettent pas d’obtenir des couleurs fidèles.
| (Réglage personnel) | Mémorise la couleur blanche de base qui sera utilisée en mode [Personnalisée].

Effets des conditions d’éclairage
La couleur apparente du sujet est affectée par les conditions d’éclairage.
Les tonalités de couleur sont ajustées automatiquement, mais vous pouvez ajuster manuellement les tonalités de couleur à l’aide de la fonction Balance des blancs.
Lumière du jour (Blanche, standard)
Nuageux (Bleuâtre)
Fluorescent (Verdâtre)
Incandescent (Rougeâtre)

### Pour capturer la couleur blanche de base en mode [Réglage personnel]

1. Fn (Bal. des blancs) [Réglage personnel]

1. Tenez l’appareil de manière à ce que la zone blanche recouvre entièrement la zone AF située au centre du cadre, puis appuyez sur le déclencheur.

Le déclic de l’obturateur se fait entendre, et les valeurs étalonnées (température des couleurs et filtre) s’affichent.

1. Sur la molette de commande, sélectionnez un numéro d’enregistrement avec /, puis appuyez sur .

L’écran affiche de nouveaux les informations relatives à l’enregistrement et les réglages personnalisés de la balance des blancs sont conservés en mémoire.

- Le réglage personnalisé de la balance des blancs ainsi effectué est conservé jusqu’à ce qu’un nouveau réglage soit enregistré.

Remarques

- Le message « Erreur de balance des blancs » indique que la valeur définie excède la plage de valeurs généralement utilisée. (Par exemple, si vous utilisez le flash pour photographier un sujet très proche ou si le sujet arbore des couleurs vives.) Si vous décidez néanmoins d’enregistrer cette valeur, l’indicateur s’affiche en jaune dans les informations relatives à l’enregistrement. Cela ne vous empêche pas d’effectuer votre prise de vue, mais nous vous recommandons de procéder à un nouveau réglage de la balance des blancs pour obtenir une valeur plus adaptée.

- Pendant l’enregistrement de la couleur blanche de base, maintenez l’appareil immobile.

- Si le flash se déclenche au moment où vous appuyez sur le déclencheur, la balance des blancs personnalisée que vous enregistrez tiendra compte de la lumière du flash. Utilisez le flash lors de vos prises de vue ultérieures.

Rubrique associée
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut