Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Menu Prise de vue d’images fixes > Zoom “Clear Image”

## Zoom “Clear Image”

[Zoom “Clear Image”] vous permet d’agrandir l’image avec une qualité d’image proche de celle d’origine lors de la prise de vue d’images fixes.
Selon la taille d’image sélectionnée, l’appareil agrandit les images en conservant la qualité de l’image d’origine.
Lorsque [Zoom “Clear Image”] est défini sur [ON], l’appareil bascule automatiquement sur [Zoom “Clear Image”] si le rapport de zoom sans détérioration de la qualité d’image d’origine est dépassé.

1. Sélectionnez MENU 2 [Zoom “Clear Image”] mode souhaité

| ON | Effectue un zoom sur les images avec une qualité d’image proche de celle d’origine, selon la taille d’image. Bascule sur [Zoom “Clear Image”] dans le rapport où est affiché.
| OFF | Le [Zoom “Clear Image”] n’est pas utilisé.

Remarques

- Pour zoomer sur les images dans le rapport où la qualité d’image d’origine peut être conservée, placez [Zoom “Clear Image”] et [Zoom numérique] sur [OFF]. [Détails]

- La fonction [Zoom “Clear Image”] n’est pas opérante dans les situations suivantes :

- En mode film

- En mode [Panor. par balayage]

- Lorsque la fonction Détection de sourire est activée.

- Lorsque [Entraînement] est réglé sur [Prise d. v. en continu], [Rafale prior. Vit.] ou [Bracket : conti.].

- Lorsque [Qualité] est défini sur [RAW] ou [RAW & JPEG].

- La fonction Détection de visage n’est pas opérante dans le rapport de [Zoom “Clear Image”].

### Facteur de zoom total avec [Zoom “Clear Image”] sélectionné

Les facteurs de zoom pris en charge sont différents selon la taille d’image.

#### Lorsque [Ratio d’aspect] est défini sur [3:2]

Taille d’image | Facteur de zoom total
L: 24M | Environ 2×
M: 10M | Environ 3×
S: 4.6M | Environ 4,5×

Haut