Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Programme Auto

## Programme Auto

Permet une prise de vue avec l’exposition réglée automatiquement (vitesse d’obturation et valeur d’ouverture). Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l’aide du menu.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Programme Auto).

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

### Changement de programme

Vous pouvez changer la combinaison ouverture (valeur F) et vitesse d’obturation tout en conservant l’exposition fixée lorsque le flash est défini sur [Flash désactivé].

1. Tournez le sélecteur de commande.

« » sur l’écran change en « » et le mode de prise de vue passe à changement de programme.

1. Tournez le sélecteur de commande pour sélectionner la combinaison ouverture (valeur F) et vitesse d’obturation.

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Pour annuler le changement de programme, tournez le sélecteur de commande pour revenir à « ».
Remarques

- En fonction de la luminosité ambiante, il peut arriver que la fonctionnalité de changement de programme soit indisponible.

- Placez le sélecteur de mode sur une position autre que « » ou mettez l’appareil hors tension pour annuler le réglage que vous avez effectué.

- En cas de variation des conditions de luminosité, l’ouverture (valeur F) et la vitesse d’obturation varient en conséquence, tout en conservant les valeurs d’exposition sélectionnées.

- Lorsque vous modifiez le réglage [Mode Flash], le changement de programme est annulé.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut