Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Sélection scène

## Sélection scène

Permet une prise de vue avec des réglages préprogrammés selon la scène.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Sélection scène).

1. Sélectionnez le mode souhaité sur la molette de commande.

- L’écran de sélection de mode ne s’affiche pas si [Guide sél. de mode] est défini sur [OFF]. Si vous souhaitez sélectionner un autre mode [Sélection scène], appuyez sur la touche Fn et sélectionnez le mode souhaité.

(Portrait) | Vous permet de créer des flous d’arrière-plan et d’accentuer la netteté du sujet. tout en donnant un rendu adouci des différentes teintes de peau.
(Activités sportives) | Vous permet de photographier un sujet en mouvement à une vitesse d’obturation élevée : vous obtenez ainsi un sujet qui a l’air immobile. L’appareil effectue des prises de vue en continu aussi longtemps que le déclencheur est maintenu enfoncé.
(Paysage) | Vous permet de photographier des paysages absolument nets et d’obtenir des couleurs éclatantes.
(Crépuscule) | Vous permet d’obtenir un beau rendu des tonalités rouges lorsque vous photographiez des levers et couchers de soleil.
(Scène de nuit) | Vous permet de photographier des scènes de nuit tout en conservant l’ambiance nocturne.
(Crépuscule sans trépied) | Vous permet de prendre des scènes de nuit avec moins de bruit, sans utiliser de trépied. L’appareil effectue des prises de vue en rafale. Un traitement est ensuite appliqué à l’image pour en atténuer le flou, les bougés et le bruit.
(Portrait de nuit) | Vous permet de prendre des portraits nets, tout en conservant une vue nocturne en arrière-plan.

Remarques

- Lorsque vous prenez des images à l’aide du mode (Scène de nuit) ou (Portrait de nuit), la vitesse d’obturation est plus lente et les images ont tendance à être floues. Pour éviter ce flou, il est recommandé d’utiliser un trépied.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut