Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Menu Prise de vue d’images fixes > Qualité

## Qualité

Ce réglage permet de définir la qualité des images fixes.

1. Sélectionnez MENU 1 [Qualité] mode souhaité

| (RAW) | Format de fichier : RAW (enregistrements utilisant le format de compression RAW.) Le traitement numérique des images n’est pas appliqué à ce format de fichier. Sélectionnez ce format si vous souhaitez traiter vos images sur ordinateur à des fins professionnelles. La taille d’image est définie sur la taille d’image maximale. La taille d’image ne s’affiche pas à l’écran.
| (RAW & JPEG) | Format de fichier : RAW (enregistrements utilisant le format de compression RAW.) + JPEG L’appareil enregistre simultanément une image RAW et une image JPEG. Ce réglage est adapté aux utilisateurs qui souhaitent enregistrer deux fichiers d’image : un fichier JPEG pour l’affichage et un fichier RAW pour l’édition. La qualité d’image des fichiers JPEG est définie sur [Fine].
| (Extra fine) | Format de fichier : JPEG L’image est compressée au format JPEG lors de l’enregistrement. Le taux de compression augmente et la taille de fichier diminue dans l’ordre suivant : [Extra fine], [Fine] et [Standard].
| (Fine)
| (Standard)

Images RAW
Pour ouvrir les images RAW enregistrées sur cet appareil, le logiciel « Image Data Converter » est nécessaire. Ce logiciel vous permet d’ouvrir les images RAW et de les convertir dans des formats courants, tels que les formats JPEG ou TIFF. Il vous permet également d’éditer votre fichier et de modifier la balance des blancs, la saturation des couleurs, le contraste, etc.
Remarques

- Les images RAW ne prennent pas en charge les impressions DPOF (ordre d’impression).

- Les fonctions [HDR auto] et [Effet de photo] ne peuvent être utilisées avec les images [RAW] et [RAW & JPEG].

Rubrique associée
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
« Image Data Converter »
Haut