Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Dépannage > Prise de vue d’images fixes/films

## Prise de vue d’images fixes/films

Impossible d’enregistrer des images.

- Vérifiez l’espace restant sur la carte mémoire. Si elle est pleine, effectuez l’une des opérations suivantes :

- Supprimez des images inutiles. [Détails] [Détails]

- Changez la carte mémoire.

- La prise de vue n’est pas possible pendant la charge du flash.

- Pour l’enregistrement de films, il est recommandé d’utiliser les cartes mémoire suivantes :

- « Memory Stick PRO Duo » (Mark2), « Memory Stick PRO-HG Duo », « Memory Stick Micro » (Mark2)

- Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC ou carte mémoire SDXC, carte mémoire microSD, carte mémoire microSDHC (classe 4 ou supérieure)

- Le capuchon d’objectif est en place. Retirez-le avant la prise de vue.

La fonction de détection de sourire est inopérante.

- Aucune image n’est prise si un visage souriant n’est pas détecté. [Détails]

La fonction Anti-flou est inopérante.

- Il se peut que la fonction Anti-flou ne s’effectue pas correctement lors de l’enregistrement de films de scènes nocturnes.

- Prenez la vue après avoir enfoncé le déclencheur à mi-course.

- Lorsque vous prenez des images fixes, immobilisez l’appareil.

L’enregistrement prend beaucoup de temps.

- La fonction de réduction de bruit est activée. Ce n’est pas une anomalie. [Détails] [Détails]

- Vous effectuez des prises de vue en mode RAW. Les fichiers de données RAW étant volumineux, la prise de vue en mode RAW peut prendre un certain temps.

- La fonction HDR Auto est en train de traiter une image. [Détails]

L’image n’est pas nette.

- Le sujet est trop proche. Vérifiez la position de la bague macro et la distance du sujet. La distance de prise de vue la plus courte du capteur d’image au sujet varie selon la position de la bague macro.

- « 0,3m- » : Environ 0,3 m (1 pi)

- « 0,2m-0,35m » : Environ 0,2 m (0,65 pi) à 0,35 m (1,2 pi)

- L’index de macro est entre « 0,3m- » (mode de prise de vue normale) et « 0,2m-0,35m » (mode Macro). Tournez la bague macro et réglez l’index de macro sur le mode souhaité.

Le zoom ne fonctionne pas.

- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions de zoom dans les cas suivants :

- Lorsque la fonction Détection de sourire est activée.

- [Qualité] est placé sur [RAW] ou [RAW & JPEG].

Le flash ne fonctionne pas.

- Vous ne pouvez pas utiliser le flash dans les cas suivants :

- [Entraînement] est placé sur [Bracket : conti.]. [Détails]

- Le mode (Scène de nuit) ou (Crépuscule sans trépied) est sélectionné dans [Sélection scène].

- Prise de vue en mode [Panor. par balayage]

- Prise de vue en Mode Film

- Réglez le flash sur [Flash forcé] lorsque le mode [Sélection scène] est réglé sur le mode (Paysage), (Activités sportives) ou (Crépuscule). [Détails]

Des points blancs circulaires flous apparaissent sur les images prises avec le flash.

- Des particules (poussière, pollen, etc.) dans l’air ont reflété la lumière du flash et apparaissent sur l’image. Ce n’est pas une anomalie. [Détails]

La fonction de prise de vue en gros plan (Macro) est inopérante.

- L’appareil règle automatiquement la mise au point. Enfoncez le déclencheur à mi-course et maintenez-le sur cette position. Le réglage de la mise au point peut prendre un certain temps lors de la prise de vue d’un sujet proche.

- Le mode (Activités sportives), (Paysage) ou (Scène de nuit) est sélectionné dans [Sélection scène].

La date et l’heure ne sont pas affichées sur l’écran.

- La date et l’heure ne s’affichent pas pendant la prise de vue. Elles ne s’affichent que pendant la lecture.

- L’appareil n’est pas pourvu de la fonction permettant d’enregistrer la date sur l’image. Pour sauvegarder ou imprimer des images avec une date, utilisez « PlayMemories Home ». [Détails]

L’indicateur de la valeur F et de la vitesse d’obturation clignote.

- L’exposition est incorrecte. Corrigez [Correction exposition]. [Détails]

Les couleurs d’image ne sont pas correctes.

- Ajustez la [Bal. des blancs]. [Détails]

- [Effet de photo] est sélectionné. [Détails]

- Exécutez [Initialiser] pour ramener les réglages à leurs valeurs par défaut. [Détails]

L’image est très claire ou très sombre.

- Exécutez [Initialiser] pour ramener les réglages à leurs valeurs par défaut. [Détails]

Il y a du bruit sur l’image lorsque vous regardez l’écran dans un endroit sombre.

- L’appareil tente d’améliorer la visibilité de l’écran en augmentant temporairement la luminosité de l’image dans des conditions de faible éclairage. Ceci est sans effet sur l’image enregistrée.

Une ombre sombre est visible sur l’image.

- Selon la luminosité du sujet, il se peut que vous voyez une ombre sombre lorsque vous modifiez l’ouverture. Ce n’est pas une anomalie.

Les yeux du sujet sont rouges.

- Placez [Réd. yeux rouges] sur [ON]. [Détails]

- Lorsque vous utilisez le flash, prenez le sujet depuis une distance inférieure à la portée du flash.

- Éclairez la pièce avant de prendre le sujet.

- Corrigez l’image à l’aide de « PlayMemories Home ». [Détails]

Des points apparaissent et restent sur l’écran.

- Ce n’est pas une anomalie. Ces points ne sont pas enregistrés.

Impossible d’effectuer une prise de vue en rafale.

- La carte mémoire est pleine. Supprimez des images inutiles. [Détails] [Détails]

- Le niveau de la batterie est faible. Insérez une batterie chargée.

La même image est prise plusieurs fois.

- Placez [Entraînement] sur [Prise de vue unique]. [Détails]

Haut