Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Avant utilisation > Noms des pièces et liste des icônes affichées sur l’écran > Liste des icônes affichées sur l’écran

## Liste des icônes affichées sur l’écran

Des icônes s’affichent sur l’écran pour indiquer l’état de l’appareil.
Vous pouvez modifier l’affichage de l’écran en sélectionnant sur la molette de commande.

#### Pour le mode Écran LCD*

* Le mode Viseur est disponible et adapté à la prise de vue avec un viseur externe (vendu séparément).

#### Pour la lecture (Affichage des informations de base)

Affichage | Indication
| Mode de prise de vue
| Numéro d’enregistrement
| Icône de Reconnaissance de scène
| Icône de superposition
| Illuminateur d’assistance AF
| Carte mémoire/Téléchargement
100 | Nombre d’images enregistrables
| Ratio d’aspect des images fixes
24M/10M/4.6M/20M/8.7M/3.9M | Taille des images fixes
| Qualité des images fixes
| Cadence de prise de vue en mode film
| Mode d’enregistrement des films
| Charge restante de la batterie
| Flash en cours de charge
| Définit. d’effet désac.
| Enregistrement sonore désactivé lors de l’utilisation en mode film
| Réduction de bruit du vent
| Avertissement SteadyShot/SteadyShot
| Avertissement de surchauffe
| Fichier base de données plein/Erreur fichier base de données
| Mode de visualisation
100-0003 | Numéro de dossier-fichier
| Protéger
| Ordre d’impression (DPOF)
| Faible charge de la batterie

Affichage | Indication
| Mode d’acquisition
| Mode Flash/Atténuation des yeux rouges
| Mode de mise au point
| Zone de mise au point automatique
| Effet peau douce
| Détection de visage/Détection de sourire
| Mode de mesure
7500K A5 G5 | Balance des blancs
| DRO/HDR automatique
+3 +3 +3 | Modes créatifs/Contraste, Saturation, Netteté
| Effet de photo
| Cadrage portr. auto.
| Correction de l’exposition/Mesure manuelle
| Correction du flash
| Échelle EV (pour le mode Viseur uniquement)
| Indicateur de sensibilité de détection de sourire

Affichage | Indication
ENR 0:12 | Durée d’enregistrement des films (m:s)
| État de la mise au point
1/250 | Vitesse d’obturation
F3.5 | Valeur d’ouverture
ISO400 | Numéro ISO
| Verrouillage AE
| Erreur liée à l’image HDR automatique
| Erreur liée à l’effet Photo
| Histogramme
2012-1-1 10:37 AM | Date/heure d’enregistrement de l’image lue
3/7 | Numéro de l’image/Nombre d’images enregistrées dans le mode de visualisation sélectionné
Mise au pt continue | Guide de mise au point continue

Affichage | Indication
| Cercle de la mesure spot
| Niveau
| Téléconvertisseur numérique
| Zoom intelligent/Zoom « Clear Image »/Zoom numérique
| Indicateur de vitesse d’obturation
| Indicateur d’ouverture
| Mode Macro

Haut