Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Prise de vue d’images fixes > Zoom (Images fixes)

## Zoom (Images fixes)

Zoom disponible
Facteur de zoom
Agrandissez les images pendant la prise de vue.

1. Placez l’appareil en mode de prise de vue.

1. Sélectionnez MENU 3 [Fonction de la touche C] [Téléconv. num./zoom]

1. Sélectionnez MENU 3 [Téléconv. num./zoom] [Zoom]

1. Sélectionnez MENU 2 [Zoom “Clear Image”] mode souhaité

1. Appuyez sur la touche C (Personnalisé).

1. Réglez le facteur de zoom à l’aide de / de la molette de commande.

- Pour régler le facteur de zoom par incréments plus grands, appuyez sur /.

1. Appuyez sur de la molette de commande pour revenir à l’écran de prise de vue, puis appuyez sur le déclencheur pour prendre l’image.

### Zoom disponible

L’appareil permet d’obtenir un agrandissement important en associant les différents méthodes de zoom. L’icône et la barre de zoom affichées à l’écran varient en fonction du zoom utilisé.
Rapport du zoom
A : () Zoom avec la qualité d’image d’origine
Lorsque [Taille d’image] est réglé sur une autre option que [L], vous pouvez prendre des images fixes sans détérioration de la qualité d’image d’origine en recadrant les images.
B : () [Zoom “Clear Image”]
Zoom avec une qualité proche de celle de l’image d’origine [Détails]
C : () [Zoom numérique]
Qualité inférieure à celle de l’image d’origine [Détails]

| Opération | Réglages
A | Zoom sans détérioration | [Taille d’image] : Autre que [L] [Zoom “Clear Image”] : [OFF] [Zoom numérique] : [OFF]
B | Photographier des images nettes grâce à [Zoom “Clear Image”] (qualité proche de celle de l’image d’origine) | [Zoom “Clear Image”] : [ON] [Zoom numérique] : [OFF]
C | Utilisation du rapport de zoom maximal | [Zoom “Clear Image”] : [ON] [Zoom numérique] : [ON] Il se peut que [Zoom “Clear Image”] ne soit pas disponible pour certains réglages. [Détails]

### Facteur de zoom

Les facteurs de zoom pris en charge sont différents selon les réglages ou la taille d’image. Le tableau ci-dessous récapitule les facteurs de zoom disponibles lorsque [Zoom “Clear Image”] et [Zoom numérique] sont définis sur [ON], et que [Ratio d’aspect] est défini sur [3:2].

Taille d’image | Opération
A : Zoom par rapport sans détérioration | B : Zoom avec [Zoom “Clear Image”] [ON] | C : Zoom avec facteur de zoom maximum*
L: 24M | – | 2× | 4×
M: 10M | 1,5× | 3× | 6,1×
S: 4.6M | 2,3× | 4,5× | 9,1×

* Le facteur de zoom maximum est l’agrandissement de zoom total qui peut être atteint lorsque le facteur de zoom sans détérioration, [Zoom “Clear Image”] et [Zoom numérique] sont utilisés en combinaison. Le facteur de zoom maximum varie selon les réglages.
Remarques

- Le réglage par défaut pour [Zoom “Clear Image”] est [OFF]. [Détails]

- Le réglage par défaut pour [Zoom numérique] est [OFF]. Placez [Zoom numérique] sur [ON] pour agrandir des images, même avec une détérioration. [Détails]

- Le réglage par défaut pour [Taille d’image] est [L]. Pour changer le facteur de zoom, changez [Taille d’image]. [Détails]

- Les fonctions de zoom ne sont pas disponibles lorsque vous photographiez dans les situations suivantes :

- En mode [Panor. par balayage]

- Lorsque la fonction Détection de sourire est activée

- Lorsque [Qualité] est défini sur [RAW] ou [RAW & JPEG]

- La fonction Détection de visage n’est pas opérante lorsque vous utilisez les fonctions de zoom.

Haut