Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Az Fn gombbal kiválasztható funkciók > Fehéregyensúly

## Fehéregyensúly

A fehér alapszín rögzítése [Egyéni beállítás] üzemmódban
Beállítja a színárnyalatokat a környezeti fényviszonyoknak megfelelően. A funkciót akkor használja, ha a kép színei természetellenesnek hatnak.

1. Fn (Fehéregyensúly) kívánt üzemmód

- Ha a [Fehéregyensúly] üzemmód beállítása nem [Színhő./-szűrő], akkor a színárnyalat tetszés szerint finomhangolható. Nyomja meg a vezérlőkeréken a gombot. Ha megjelent a beállítás képernyő, a /// gombbal állítsa be az árnyalatot.

- A színárnyalat a legfinomabb lépésekben beállítható a Green (G)/Magenta (M)/Blue (B)/Amber (A) (zöld, bíbor, kék, sárga) irányokban.

| (Automatikus FE) | Automatikusan beállítja a fehéregyensúlyt a színek természetes megjelenítéséhez.
| (Nappali fény) | Napsütéses külső helyszínhez, esti látképekhez, éjszakai helyszínekhez, neonfényekhez, tűzijátékhoz stb. állítja be.
| (Árnyék) | Sötét helyszínekhez állítja be.
| (Felhős) | Felhős éghez vagy sötét helyszínekhez állítja be.
| (Izzólámpa) | Izzólámpás vagy pl. műteremben előforduló erős megvilágítású helyszínekhez állítja be.
| (Fénycső: Meleg Feh.) (Fénycső: Hideg Feh.) (Fénycső: Termész.) (Fénycső: Nappali f.) | [Fénycső: Meleg Feh.]: Meleg fehér fénycsöves világításhoz állítja be. [Fénycső: Hideg Feh.]: Hideg fehér fénycsöves világításhoz állítja be. [Fénycső: Termész.]: Nappali fehér fénycsöves világításhoz állítja be. [Fénycső: Nappali f.]: Nappali fényű fénycsöves világításhoz állítja be.
| (Vaku) | A vaku feltételeihez állítja be a fehéregyensúlyt.
| (Színhő./-szűrő) | A fényforráshoz állítja be a színhőmérsékletet. A fényképezéshez használt színkompenzáció (CC; Color Compensation) szűrők hatását eredményezi. A gomb megnyomása után a színhőmérséklet a / gombbal állítható be. A gomb ismételt megnyomására a finombeállítás képernyő jelenik meg.
| (Egyéni 1/2/3) | A fényforrástól függő beállításhoz rögzíti a fehéregyensúlyt. Használja ezt az üzemmódot, ha az [Automatikus FE] és egyéb beállításokkal nem érhetők el élethű színek.
| (Egyéni beállítás) | Eltárolja az [Egyéni] üzemmódban használatos fehér alapszínt.

A megvilágítás hatásai
A tárgy látható színét a megvilágítási feltételek befolyásolják.
A színtónusok beállítása automatikus, de a Fehéregyensúly funkcióval a színtónusok kézzel is beállíthatók.
Nappali fény (fehér az alapértelmezett)
Felhős (kékes)
Neonfény (zöldes)
Izzólámpa (vöröses)

### A fehér alapszín rögzítése [Egyéni beállítás] üzemmódban

1. Fn (Fehéregyensúly) [Egyéni beállítás]

1. Tartsa a fényképezőgépet úgy, hogy a fehér terület teljesen fedje a középen lévő AF tartományt, majd nyomja le az exponálógombot.

A zár kattanása hallatszik, és megjelennek a kalibrált értékek (színhőmérséklet és színszűrő).

1. Válasszon ki egy regiszterszámot a vezérlőkerék / gombjával, majd nyomja meg a gombot.

A képernyő visszaáll a felvételi információk kijelzésére, de a készülék közben eltárolja az egyéni fehéregyensúly-beállítást.

- A művelettel eltárolt egyéni fehéregyensúly-beállítás újabb beállítás eltárolásáig érvényben marad.

Megjegyzések

- Az „Egyéni fehéregyensúly hiba” üzenet arra utal, hogy az érték a várt tartományon kívül esik. (Például akkor, ha a vakut a tárgy közvetlen közelében használják, vagy amikor világos színű tárgy van a képen.) Ha eltárolja ezt az értéket, a felvételi információk kijelzésénél a jelző sárga színűre változik. Ilyenkor lehet fényképezni, de ajánlatos a fehéregyensúlyt újra beállítani, hogy a fehéregyensúly értéke pontosabb legyen.

- A fehér alapszín rögzítése közben ne rázza vagy ütögetesse a fényképezőgépet.

- Ha az exponálógomb lenyomásakor működik a vaku, a készülék eltárol egy egyéni fehéregyensúlyt, amelynél a vaku fényét is figyelembe veszi. A soron következő képek felvételéhez a készülék vakut használ.

Kapcsolódó témakörök
A fényképezés menü elemei bizonyos felvételi üzemmódokban nem érhetők el
Vissza a tetejére