Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezéskor > Zoom (állóképek)

## Zoom (állóképek)

Választható zoom
Zoomarány
Képek nagyítása fényképezés közben.

1. Állítsa a fényképezőgépet fényképezés üzemmódba.

1. MENU 3 [C gomb funkciója] [I. Telekon./Zoom]

1. MENU 3 [I. Telekon./Zoom] [Zoom]

1. MENU 2 [Tiszta kép zoom] kívánt üzemmód

1. Nyomja meg a C (Felhasználói) gombot.

1. Állítsa be az arányt a vezérlőkerék segítségével: /.

- A / gombbal nagyobb lépésekben állítható be a méretarány.

1. A vezérlőkerék gombjának megnyomásával visszatérhet a fényképezési képernyőre, ahol az exponálógomb megnyomásával fényképezhet.

### Választható zoom

A zoomolási módok kombinálásával a fényképezőgép nagy nagyítási arányra képes. A képernyőn az ikon és a zoom sáv a használt zoom funkciónak megfelelően változik.
Zoomtartomány
A: () Zoom az eredeti képminőséggel
Ha a [Képméret] beállítása nem [L], a kivágásos képfeldolgozással az eredeti képminőség romlása nélkül lehet fényképezni.
B: () [Tiszta kép zoom]
Zoom az eredetihez közeli képminőséggel [Részletek]
C: () [Digitális zoom]
Az eredeti képminőségnél rosszabb [Részletek]

| Művelet | Beállítások
A | Képek nagyítása minőségromlás nélkül | [Képméret]: Kivéve [L] [Tiszta kép zoom]: [Ki] [Digitális zoom]: [Ki]
B | Tiszta képek készítése a [Tiszta kép zoom] funkcióval (az eredetihez közeli képminőséggel) | [Tiszta kép zoom]: [Be] [Digitális zoom]: [Ki]
C | Zoomolás a maximális zoom- arányra | [Tiszta kép zoom]: [Be] [Digitális zoom]: [Be] Bizonyos beállítások esetében előfordulhat, hogy a [Tiszta kép zoom] funkció nem választható. [Részletek]

### Zoomarány

A támogatott zoomarányok a beállításoktól vagy a kép méretétől függően eltérőek. Az alábbi táblázat a [Tiszta kép zoom] és a [Digitális zoom] [Be] beállítása, valamit a [Méretarány] [3:2] beállítása esetén érvényes zoomarányokat foglalja össze.

Képméret | Művelet
A: Zoom minőségromlás nélküli tartományban | B: Zoomolás, ha a [Tiszta kép zoom] beállítása [Be] | C: Zoomolás maximális zoom- aránnyal*
L: 24M | – | 2× | 4×
M: 10M | 1.5× | 3× | 6.1×
S: 4.6M | 2.3× | 4.5× | 9.1×

* A maximális zoomarány a zoomolással elérhető legnagyobb mértékű minőségromlás nélküli nagyítás, amikor a [Tiszta kép zoom] és a [Digitális zoom] funkció is aktív. A maximális zoomarány a beállításoktól függően változik.
Megjegyzések

- Az [Tiszta kép zoom] opció alapértelmezett beállítása [Ki]. [Részletek]

- Az [Digitális zoom] opció alapértelmezett beállítása [Ki]. Ha minőségromlás árán is tovább akarja nagyítani a képeket, állítsa a [Digitális zoom] opciót [Be] értékre. [Részletek]

- Az [Képméret] opció alapértelmezett beállítása [L]. Ha módosítani akarja a zoomarányt, módosítsa a [Képméret] beállítást. [Részletek]

- A zoom funkciók nem érhetők el, ha az alábbi körülmények között fényképez:

- [Panorámapásztázás] üzemmódban

- Ha a Mosolyexponálás funkció aktív

- Ha az [Minőség] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG]

- Az Arcfelismerés funkció nem működik, ha zoom funkciókat használ.

Vissza a tetejére