Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezéskor > Fényképezéskor

## Fényképezéskor

1. Állítsa az üzemmódtárcsát (Automata mód) állásba.

1. Tartsa a fényképezőgépet stabilan, ahogyan az ábrán látható.

1. Nyomja meg félig az exponálógombot, hogy fókuszáljon.

Amikor a kép a fókuszban van, sípolás hallható, és a jelzés () világítani kezd.
Fókusz jelzés
világít: A kép a fókuszban van.
villog: A fókuszálás nem sikerült.

- A legkisebb felvételi távolság körülbelül 0,3 m (a képérzékelőtől).

- Ha a makrókapcsoló gyűrűt „0,2m-0,35m” pozícióba állítja, a fényképezőgép makró üzemmódra vált. A legkisebb felvételi távolság körülbelül 0,2 m és 0,35 m közötti. Makró üzemmódban közeli felvételeket készíthet például virágokról vagy ételről.

1. Nyomja le teljesen az exponálógombot.

Ha olyan tárgy fényképét készíti el, amelyre nehéz ráfókuszálni

- Amikor a fényképezőgép nem tud automatikusan a tárgyra fókuszálni, akkor a fókusz jelzés villogásra vált, és nem hallható a hangjelzés. Módosítsa a kép kompozícióját, vagy változtassa meg a fókusz beállítását. [Részletek]

- A következő esetekben a fókuszálás nehézkes lehet:

- Sötét van, és a tárgy távol található.

- A tárgy és a háttér között gyenge a kontraszt.

- A tárgy üvegen keresztül látható.

- A tárgy gyorsan mozog.

- A képen fényt visszaverő vagy fényes felületek találhatók.

- A tárgy háttérvilágítással rendelkezik, vagy villogó fényforrás található a képen.

Kapcsolódó témakörök
Fényképek megtekintése
Képméret
Vissza a tetejére