Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Hibaelhárítás > Hibaelhárítás > Fényképek és mozgóképek készítése

## Fényképek és mozgóképek készítése

Nem lehet képeket rögzíteni.

- Ellenőrizze a memóriakártya szabad kapacitását. Ha megtelt, tegye a következők egyikét:

- Törölje a felesleges képeket. [Részletek] [Részletek]

- Cserélje ki a memóriakártyát.

- A vaku feltöltése közben nem készíthet felvételt.

- Mozgóképek felvételéhez az alábbi memóriakártyák használata ajánlott:

- „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro” (Mark2)

- SD memóriakártya, SDHC memóriakártya vagy SDXC memóriakártya, microSD memóriakártya, microSDHC memóriakártya (Class 4 vagy gyorsabb)

- Fel van téve az objektívsapka. Fényképezés előtt vegye le az objektívsapkát.

A Mosolyexponálás funkció nem működik.

- Ha a fényképezőgép nem érzékel mosolygó arcot, nem készít fényképet. [Részletek]

Az elmosódásgátló funkció nem működik.

- Éjszakai mozgóképfelvételkor előfordulhat, hogy az elmosódást csökkentő funkció nem működik megfelelően.

- Azután fényképezzen, hogy félig lenyomta az exponálógombot.

- Állóképek készítésekor tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet.

A felvétel hosszú ideig tart.

- A zajcsökkentés funkció be van kapcsolva. Ez nem jelent hibás működést. [Részletek] [Részletek]

- RAW üzemmódban fényképez. Mivel a RAW adatfájlok nagyok, RAW üzemmódban a fényképezés időigényes.

- Az Auto. HDR funkció képfeldolgozást végez. [Részletek]

A kép nem éles.

- A tárgy túl közel van. Ellenőrizze a makrókapcsoló gyűrű állását és a tárgytól mért távolságot. A képérzékelő és a tárgy közötti legkisebb felvételi távolság a makrókapcsoló gyűrű állásától függően változó.

- „0,3m-”: Kb. 0,3 m

- „0,2m-0,35m”: Kb. 0,2 m – 0,35 m

- A makrókapcsoló mutató „0,3m-” (normál felvételi mód) és „0,2m-0,35m” (makró mód) között áll. A makrókapcsoló gyűrű elforgatásával állítsa a makrókapcsoló mutatót a kívánt üzemmódra.

A zoom nem működik.

- A zoom funkciók nem használhatók az alábbi helyzetekben:

- Ha a Mosolyexponálás funkció aktív.

- Az [Minőség] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG].

A vaku nem működik.

- A vaku nem használható az alábbi helyzetekben:

- A [Képtovább.mód] beállítása [Belövés: Folyam.]. [Részletek]

- Ha az (Éjszakai Jelenet) vagy a (Kézben tartott Esti) üzemmód lett kiválasztva a [Jelenet] képernyőn.

- Fényképezés [Panorámapásztázás] üzemmódban

- Fényképezés mozgókép üzemmódban

- Állítsa a vakut [Derítő vaku] üzemmódba, ha a Jelenet] üzemmód beállítása (Tájkép), (Sportesemény) vagy (Naplemente) üzemmód. [Részletek]

Homályos, fehér, körkörös foltok jelennek meg a vakuval készített képeken.

- A levegőben található részecskék (por, pollen stb.) visszaverik a villanófényt, és ez jelenik meg a képen. Ez nem jelent hibás működést. [Részletek]

A közeli felvétel funkció (Makró) nem működik.

- A fényképezőgép automatikusan beállítja a fókuszt. Tartsa félig lenyomva az exponálógombot. Közeli tárgy fényképezésekor a fókuszbeállítás időbe telhet.

- (Sportesemény), (Tájkép) vagy (Éjszakai Jelenet) üzemmód lett kiválasztva a [Jelenet] képernyőn.

A dátum és az idő nem látszik a képernyőn.

- Miközben felvételt készít, a dátum és az idő nem jelenik meg. Kizárólag lejátszás közben jelennek meg.

- A fényképezőgép nem rendelkezik azzal a funkcióval, hogy dátumot bélyegez a képekre. Ha a képeket dátummal együtt szeretné elmenteni vagy kinyomtatni, használja a „PlayMemories Home” szoftvert. [Részletek]

Az F érték és a zársebesség villog.

- Az expozíció helytelen. Javítsa ki az [Expoz.kompoz.] beállításokat. [Részletek]

A kép színei nem valósághűek.

- Állítsa be: [Fehéregyensúly]. [Részletek]

- [Kép effektus] lett kiválasztva. [Részletek]

- Az [Inicializál] paranccsal a beállítások visszaállíthatók az alapértékekre. [Részletek]

A kép rendkívül sötét vagy világos.

- Az [Inicializál] paranccsal a beállítások visszaállíthatók az alapértékekre. [Részletek]

A kép nem tiszta a kijelzőn, ha sötét helyiségben tekinti meg.

- A fényképezőgép gyenge megvilágítási körülmények között a kép ideiglenes kivilágosításával kísérli meg megnövelni a képernyő láthatóságát. Ez a felvett kép minőségét nem befolyásolja.

Egy sötét árnyék látható a képen.

- A tárgy fényerősségétől függően előfordulhat, hogy a rekesznyílás módosítása esetén egy sötét árnyék látható. Ez nem jelent hibás működést.

A fényképalany szeme pirosnak látszik a felvételen.

- A [Vörösszem cs.] listából válassza az [Be] elemet. [Részletek]

- Fényképezze az alanyt a vaku használatával a vaku hatótávolságának maximumánál közelebbről.

- Világítsa ki a szobát, majd fényképezze le az alanyt.

- Szerkessze a képet a „PlayMemories Home” segítségével. [Részletek]

Pontok jelennek meg a képernyőn, és továbbra is láthatóak maradnak.

- Ez nem jelent hibás működést. A pontokat a fényképezőgép nem rögzíti.

Nem lehet egymás után több felvételt készíteni.

- A memóriakártya megtelt. Törölje a felesleges képeket. [Részletek] [Részletek]

- Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Helyezzen be feltöltött akkumulátoregységet.

A fényképezőgép ugyanazt a képet többször rögzíti.

- A [Képtovább.mód] listából válassza az [Egyszeri Felvétel] elemet. [Részletek]

Vissza a tetejére