Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > Fókusz üzemmódtárcsa

## Fókusz üzemmódtárcsa

Kiválasztja a tárgy mozgásának megfelelő fókuszálási módot.
Az AF az „Auto Fókusz”, azaz a fókuszt automatikusan beállító funkció rövidítése.

1. Állítsa a fókusz üzemmódtárcsát a kívánt üzemmódnak megfelelő állásba.

| (Autofókusz) | A fókuszbeállítás után a fényképezőgép rögzíti a fókuszt (AF-S). A fényképezőgép mozgóképfelvétel közben tovább fókuszál (AF-C).
| (Közvetl.kézifók.) | Lehetővé teszi a kézi és az automatikus fókuszálás kombinálását.
| (Kézi fókusz) | A készülék kézi fókuszállítással működik.

### A [Közvetl.kézifók.]/[Kézi fókusz] használata

1. Állítsa a fókusz üzemmódtárcsát (Közvetl.kézifók.) vagy (Kézi fókusz) értékre.

1. Állítsa be a fókuszt a fókuszállító gyűrű elforgatásával.

- A csúcsérték funkció, a [Fókuszállítás] vagy az [MF segéd] funkcióval könnyebben beállítható a fókusz.

- Ha a fókusz üzemmódtárcsa beállítása (Közvetl.kézifók.), az exponálógomb félig lenyomva tartására aktiválódik az automatikus fókuszálás.

Fókuszállítás a [Közvetl.kézifók.] beállítással
A [Közvetl.kézifók.] funkció lehetővé teszi a kézi és az automatikus fókuszállítás kombinálását a következőképpen.

- Az automatikus fókuszálás után kézzel elvégezhető a fókusz finombeállítása.

Hatékony, ha szűken akar fókuszálni. Tartsa lenyomva az exponálógombot félig, majd forgassa el a fókuszállító gyűrűt.

- Előbb a fókusz kézi beállítása, majd automatikus fókuszállítás használata.

Olyan esetben hasznos, amikor a kép hátterében lévő tárgyakra akar fókuszálni, mert a készülék az automatikus fókuszállítással általában leveszi a fókuszt ezekről a tárgyakról.
Megjegyzések

- Ha a fókusztávolság nagyon közelire van állítva, akkor a képen láthatóvá válhat a lencsén lévő por vagy az ujjlenyomatok. Tisztítsa meg a lencsét puha törlőkendővel vagy hasonlóval.

- A fókuszálási mód megváltoztatása esetén a készülék törli a fókuszbeállításhoz beállított távolságot.

Kapcsolódó témakörök
Fókuszállító gyűrű
Csúcsérték szint
MF segéd
Vissza a tetejére